# RÉCEPTION / ENVOI DE DONNÉES DE FAX

## Réception / Envoi de données fax

Régler la réception et l'envoi des fax.

### Réglages des fax internet

Ces réglages peuvent être configurés lorsque le kit d'extension fax Internet est installé.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description
--- | ---
Début de réception | Utilisez cette touche pour que l'appareil se connecte automatiquement à votre serveur de messagerie (serveur POP3) et recherche les I-Fax reçus. Si vous avez reçu des I-Fax, ils sont récupérés et imprimés.
Touche récep. manu. sur l'écran envoi image | Permet d'afficher la touche [Réception manuelle I-Fax] dans l'écran initial du mode I-Fax.
Transférer les données reçues | Lorsque l'appareil ne peut pas imprimer car le magasin papier ou la cartouche est vide, les fax reçus peuvent être transférés vers un autre télécopieur I-Fax.

- Pour des explications sur les réglages associés à la fonction fax, voir « RÉCEPTION/ENVOI DE DONNÉES FAX - FONCTIONS FAX »
- Pour activer « Début de Réception », les réglages serveur POP3 doivent être configurés. Voir « Réglages de fax internet » dans le « mode Réglages ».
- Pour enregistrer une adresse de transfert, consultez « Régler l'adresse pour l'envoi de données » dans « Mode Réglage ».
- Si le transfert a échoué parce que la transmission a été annulée ou qu'une erreur de communication s'est produite, les fax qui devaient être transférés retournent dans la file d'attente d'impression de l'appareil.
- Si les pages initiales d'un I-Fax ont été imprimées avec succès, seules les pages qui n'ont pas été imprimées sont transférées.
- Si vous sélectionnez [Réglages système] dans le « mode Réglages (administrateur) » → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] et sir l'option [Réglage de mise en attente pour l'imp. des données reçues] est activée, vous devez entrer un mot de passe. Entrez le mot de passe correct à l'aide des touches numériques.

Aucun transfert n'est possible si vous n'avez pas reçu d'I-Fax ou si vous n'avez pas programmé un numéro de fax de transfert.

###### Pour annuler le transfert

Appuyez sur l'affichage de l'état des travaux puis annulez le transfert de fax comme pour un travail de transmission.
Retour au début du chapitre