# RESTRICTION DE L'ACCÈS À LA RELÈVE (RÉGLAGE DE LA SÉCURITÉ DE RELÈVE)

## Présentation

La phrase suivante explique « Réglage de la sécurité de relève », une fonction restreignant l'usage de la mémoire de relève par d'autres appareils.
Lorsqu'un appareil demande une transmission de fax, vous pouvez uniquement l'autoriser à utiliser la mémoire de relève si son numéro de télécopieur émetteur programmé correspond à un numéro de télécopieur enregistré dans votre appareil comme un numéro de code d'accès de relève.
Pour pouvoir utiliser cette fonction, enregistrez d'abord les numéros de codes d'accès de relève (numéros des télécopieurs émetteurs programmés dans les autres appareils) dans le « mode Réglages » de l'appareil, puis activez le réglage de la sécurité de relève.
Vous pouvez définir le réglage de la sécurité de relève pour 10 autres machines au maximum.

###### Pour définir la sécurité de relève :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Relève] → [Sécurité de relève fax].
Retour au début du chapitre