# COMMUNICATION CODE F

## Présentation

Cette fonction permet à l'appareil de communiquer avec d'autres appareils prenant en charge le code F.
Elle permet l'échange de documents confidentiels (communication confidentielle), la récupération (relève) et la distribution (mémoire de relève) des informations, et la distribution d'informations à plusieurs adresses de destination (diffusion relais) sont possibles avec d'autres appareils prenant en charge la communication code F. Un code F* est spécifié dans chaque communication, assurant ainsi un niveau de sécurité plus élevé.

- Un code F se compose d'une sous-adresse et d'un code d'accès, et ne peut pas excéder 20 chiffres.
- L'ITU-T est une organisation des Nations Unies qui établit des normes de communication. Ce département de l'Union Internationale des Télécommunications (ITU) coordonne les réseaux et les services de télécommunications à l'échelle mondiale.

* Le code F est une fonction de communication basée sur la norme G3 de l'ITU-T.

### Principes de fonctionnement du code F

Un fax transmis avec un code F est reçu dans la boîte mémoire de communication code F de l'appareil récepteur spécifié par le code F (sous-adresse et code d'accès). Si le code F ne correspond pas entre l'émetteur et le récepteur, aucun fax n'est reçu.
Il est possible que les produits d'autres fabricants désignent la "sous-adresse" et le "code d'accès" par d'autres termes. Si vous souhaitez contacter l'opérateur d'un autre appareil pour connaître les sous-adresses et les codes d'accès, reportez-vous aux termes utilisés par l'ITU-T du tableau ci-dessous.

L'appareil | ITU-T
--- | ---
| Boîte mémoire de relève code F | Boîte confidentielle code F | Fonction "Diffusion relais code F"
Sous-adresse | SEP | SUB | SUB
Code d'accès | PWD | SID | SID

Retour au début du chapitre