# ÉTAT DU RÉSEAU

## État réseau

L'écran État réseau affiche les informations générales d'état et les états relatifs aux protocoles TCP/IP, NetWare, EtherTalk et NetBIOS.

Elément | Description
--- | ---
Général | Affiche les renseignements communs au réseau. État de la liaison : affiche le taux de transfert des données de la carte réseau et des informations sur le câble. Mode duplex : affiche le mode duplex de la carte réseau. Adresse matérielle : affiche l'adresse MAC de la carte réseau. Imprimer la page d'état au démarrage : affiche si l'état est imprimé ou non au démarrage. Nom du périphérique : affiche le nom du périphérique. Nom de domaine : affiche le nom de domaine. Niveau de réception (max. 100) : affiche le niveau de réception du réseau local sans fil lorsqu'un adaptateur réseau sans fil usb est connecté.
TCP/IP | Affiche l'état actuel du protocole TCP/IP. Réglages IPv4 : affiche les réglages du protocole IPv4. DHCP/BOOTP : permet de spécifier si l'adresse IP est obtenue ou non à partir du serveur DHCP/BOOTP. RARP : affiche l'état du protocole RARP. Adresse IPv4 : affiche l'adresse IPv4. Masque de sous-réseau : affiche le masque de sous-réseau actuel. Passerelle par défaut : affiche la passerelle par défaut actuelle. Réglages IPv6 : affiche l'état IPv6. DHCPv6 : affiche l'état du serveur DHCPv6. Adresse manuelle : affiche l'adresse IPv6 qui a été spécifiée manuellement. Passerelle par défaut : affiche la passerelle par défaut actuelle. Adresse lien-local : affiche l'adresse lien-local. Adresse sans état 1 : affiche l'adresse sans état. Adresse sans état 2 : affiche l'adresse sans état. Adresse avec état : affiche l'adresse avec état.
DNS | Affiche l'état du serveur DNS. Serveur primaire : affiche l'adresse IP actuelle du serveur DNS principal. Serveur secondaire : affiche l'adresse IP actuelle du serveur DNS secondaire. Nom de domaine : affiche le nom de domaine actuel du serveur DNS.
WINS | Affiche l'état du serveur WINS. Serveur primaire : affiche l'adresse IP actuelle du serveur WINS principal. Serveur secondaire : affiche l'adresse IP actuelle du serveur WINS secondaire. Serveur principal (DHCP) : affiche l'adresse IP actuelle du serveur WINS principal (DHCP). Serveur secondaire (DHCP) : affiche l'adresse IP actuelle du serveur WINS secondaire (DHCP). ID de l'étendue : affiche l'identificateur d'étendue WINS actuel. ID de l'étendue (DHCP) : affiche l'identificateur d'étendue WINS (DHCP) actuel.
État NetWare | Affiche l'état de NetWare. NetWare : affiche l'état du protocole NetWare. Type de trame : affiche le type de trame. Numéro de réseau : affiche le numéro de réseau. Mode de fonctionnement : affiche le mode de fonctionnement. Nom du serveur d'impression : affiche le nom du serveur d'impression. Arborescence NDS : affiche le nom de l'arborescence NDS. Contexte NDS : affiche le contexte NDS.
État de la connexion Ethertalk | Affiche l'état EtherTalk. EtherTalk : affiche l'état du protocole EtherTalk. Nom de la zone : affiche le nom de la zone. Nom du type : affiche le nom du type. Nom de l'objet : affiche le nom de l'objet.
État NetBIOS | Affiche l'état NetBIOS. NBT/WINS : affiche l'état du protocole NBT/WINS. Explorateur maître : affiche le navigateur maître.

Retour au début du chapitre