# SPÉCIFIER L'EXPOSITION DE NUMÉRISATION ET LE TYPE D'IMAGE DE L'ORIGINAL

## Présentation

Il est possible de garantir une numérisation optimale en sélectionnant l'exposition et le type d'image de l'original d'après l'original.
Seule l'exposition peut être modifiée dans le mode I-Fax.

###### Réglage d'exposition

Auto. | Ce réglage permet d'ajuster automatiquement l'exposition en fonction des parties claires et foncées de l'original.
Manuel | 1-2 | Sélectionnez ce réglage lorsque l'original contient du texte foncé.
3 | Sélectionnez ce réglage pour un original normal (ni sombre ni clair).
4-5 | Sélectionnez ce réglage si l'original contient principalement un texte clair.

###### Sélection d'un type d'original (en mode Numérisation ou Entrée de données) :

Auto. | Le type d'image de l'original est automatiquement sélectionné pour correspondre à l'original.
Manuel | Texte | Utilisez ce mode pour les documents de texte normaux.
Texte/Photo imp. | Ce mode procure le meilleur compromis possible pour numériser un original contenant à la fois du texte et des photos imprimées, comme un magazine ou un catalogue.
Texte/Photo | Ce mode procure le meilleur compromis possible pour numériser un original contenant à la fois du texte et des photos, comme un document texte sur lequel est collée une photo.
Photo imprimée | Ce mode est recommandé pour numériser des photos imprimées, comme des photos de magazine ou de catalogue.
Photo | Utilisez ce mode pour numériser des photos.
Carte | Ce mode est recommandé pour copier des cartes présentant des ombres de couleur claire et des textes fins.

Si vous utilisez la vitre d'exposition pour numériser plusieurs pages d'un original, vous pouvez modifier les réglages de la résolution chaque fois que vous changez de page.
Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous ne pouvez plus modifier l'exposition une fois que la numérisation a commencé (cependant, quand l'option « Construction de travail » est utilisée, l'exposition peut être modifiée chaque fois qu'un nouveau jeu d'originaux est inséré).

## Utilisation

### En modes Numérisation et Saisie de données

1. #### Appuyez sur la touche [Exposition]

2. #### Appuyez sur la touche affectée au type d'original que vous souhaitez configurer

3. #### Appuyez sur le curseur ou sur pour ajuster l'exposition

   Si vous ajustez l'exposition alors que le type d'original est réglé sur [Auto.], le type d'image de l'original est automatiquement réglé sur [Texte].
   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

### Mode fax internet (I-Fax)

1. #### Appuyez sur la touche [Exposition]

2. #### Appuyez sur la touche [Manuel] et ajustez l'exposition avec le curseur ou

   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

Retour au début du chapitre