# ÉCRAN D'ACCUEIL

## Présentation

Lorsque vous appuyez sur la touche [Ecran d'accueil] du panneau de commande, l'écran d'accueil s'affiche sur l'écran tactile. L'écran d'accueil affiche les touches permettant de sélectionner des modes ou des fonctions.

Pour les procédures d'ajout et de suppression de raccourcis, voir « personnalisation de l'écran d'accueil ».

###### Pour définir l'écran d'accueil de chaque "liste des groupes de fonctions prédéfinies" :

Dans le « mode Réglages (version Web) », sélectionnez [Contrôle de l'utilisateur] → [Liste des groupes de fonctions prédéfinies] → [Liste des écrans d'accueil]. (Les droits d'administrateur sont obligatoires.)
Effectuez ce réglage lors de l'utilisation de l'authentification utilisateur.

### Icône indiquant l'état de l'appareil

Icône | État de l'appareil | Icône | État de l'appareil
--- | --- | --- | ---
| imprimante données est étant traités. |  | Le mode affichage étendu est activé.
| Données en cours d'impression. |  | Le mode éco. est activé.
| Des données ont été envoyées. |  | Une notification de maintenance est émise.
| Présence de données d'erreur d'envoi. |  | Un périphérique USB est installé.
| Des données ont été reçus. |  | Une opération à distance est en cours.
| Des données de fax confidentiel ont été reçues. |  | Saisie de caractères alphanumériques simple octet
| Les données reçues sont conservées. |  | Un kit de sécurité des données est installé.
| Des données d'aperçu ont été reçues. |  | Le Système support client est activé.
| Communication OSA en cours. |  | Connecté à un point d'accès.
| Un kit mirroring est installé. |  | Non connecté à un point d'accès.
| Un Kit mirroring est installé. Hors service |  |
| Un Kit mirroring est installé. Configuration en cours |  |

Retour au début du chapitre