# VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION

## Présentation

Vérifiez l'image de sortie sur l'écran tactile avant d'envoyer un fax.
Si vous appuyez sur la touche [Aperçu] avant de numériser l'original, vous pouvez vérifier l'état de l'image numérisée sur l'écran d'aperçu. Étant donné que vous pouvez ajuster la taille d'envoi de l'image et la résolution tout en les contrôlant sur l'écran d'aperçu, vous pouvez envoyer un original de meilleure qualité au destinataire.

- Selon la taille des données de transmission, une partie de l'aperçu peut ne pas s'afficher sur l'écran d'aperçu de l'écran tactile.
- La fonction d'aperçu n'est pas disponible quand le format de l'original est en Format long.

Retour au début du chapitre