# FINISSEUR PIQÛRE À CHEVAL (AGRAFAGE DE 50 FEUILLES)

## Présentation

Le module inclut la fonction de décalage (qui délivre le papier trié tout en décalant chaque jeu de tirages), la fonction de tri d'agrafage (qui agrafe chaque jeu de tirages), la fonction de piqûre à cheval (qui agrafe le centre des feuilles et les plie en deux) et la fonction de pliage du papier (qui plie le papier en deux).
L'installation d'un module de perforation en option vous permet de réaliser des perforations dans le papier imprimé.
Le finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) ne peut être installé que sur le MX-M904.

### Noms des fonctions

Tapez sur le nom pour faire apparaître les renseignements associés dans une fenêtre contextuelle.

×
Plateau de sortie
Les copies agrafées et décalées sont dirigées vers ce magasin.
Il est possible de faire glisser le magasin. Sortez le plateau pour imprimer sur du papier grand format (formats A3W, A3, B4, 12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13").
×
Plateau piqûre à cheval
Les impressions agrafées en piqûre à cheval sont dirigées vers ce magasin.
×
Couverture avant
Ouvrez ce capot pour remplacer la cartouche d'agrafes ou retirer des agrafes coincées.

- Ne placez pas d'objets lourds sur le finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) et n'appuyez pas non plus dessus.
- Faites attention lorsque vous mettez l'appareil sous tension et que l'impression commence, car le plateau peut se déplacer vers le haut et le bas.
- Il est impossible d'installer simultanément un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) et un finisseur.

### Fournitures

Le finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) requiert la cartouche d'agrafes suivante :

###### Module finisseur

Cartouche d'agrafes (environ 5 000 agrafes par cartouche × 3 cartouches) AR-SC2

###### Unité d'agrafage en piqûre à cheval

Cartouche d'agrafes (environ 2 000 agrafes par cartouche × 4 cartouches) MX-SCX3

### Remplacement de la cartouche

Lorsque la cartouche d'agrafes ne contient plus d'agrafes, un message s'affiche sur le panneau de commande. Suivez la procédure ci-dessous pour remplacer la cartouche d'agrafes.

1. #### Ouvrez le capot

2. #### Tirez sur le module.

   Sortez lentement le module jusqu'à la butée.

3. #### Retirez le support de la cartouche d'agrafes

   ###### Partie agrafage

   Saisissez la partie verte du support de la cartouche d'agrafes et tirez ce dernier vers le bas.

   ###### Partie piqûre à cheval

   ###### (1) Saisissez la partie verte et poussez-la vers l'avant et vers le bas.

   Le module qui contient le support de la cartouche d'agrafes se déplace vers l'avant.

   ###### (2) Tirez le support de la cartouche d'agrafes vers le haut et l'extérieur.

   Dans la partie piqûre à cheval, remplacez les cartouches dans les supports de cartouche d'agrafes avant et arrière (deux cartouches).

4. #### Déverrouillez le capot du support de la cartouche d'agrafes

   Tout en tenant les deux côtés du support de la cartouche d'agrafes, tirez le module supérieur vers le haut.

   Lorsqu'il reste des agrafes, il est impossible de déverrouiller le support.

5. #### Retirez la cartouche d'agrafes

6. #### Installez une cartouche d'agrafes neuve

   Insérez fermement le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

   Ne retirez pas le ruban d'étanchéité de la cartouche avant d'avoir inséré la cartouche dans le support.

7. #### Réinsérez fermement le support de cartouche d'agrafes.

8. #### Retirez le ruban qui retient les agrafes en tirant droit.

9. #### Installez le support de la cartouche d'agrafes

   ###### Partie agrafage

   Insérez fermement le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

   ###### Partie piqûre à cheval

   ###### (1) Insérez le support de cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'un déclic soit perceptible.

   ###### (2) Saisissez la partie verte et poussez vers l'intérieur.

10. #### Poussez l'agrafeuse dans l'appareil.

11. #### Fermez le capot

Retour au début du chapitre