# RÉGLAGE DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE

Lorsque vous sélectionnez le plateau d'alimentation auxiliaire, spécifiez le type de papier et le format de papier en fonction du papier chargé dans le plateau d'alimentation auxiliaire.
Cette fonction n'est disponible que si le plateau d'alimentation auxiliaire est installé.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Choix papier], puis sur la touche du plateau d'alimentation auxiliaire

   Vous pouvez également appeler l’écran [Zone papier] en appuyant sur l’image de l'appareil dans l’écran initial.

2. #### Appuyez sur la touche [Type et taille], puis sur la touche qui correspond au format du papier chargé

3. #### Appuyez sur la touche [Format], puis sur la touche qui correspond au format du papier chargé

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

4. ###### Touche [Auto-AB]

   Détecte automatiquement le format papier AB approprié lors du chargement du papier (par ex., A4 ou B5).

   ###### Touche [Auto-pouce]

   Permet de détecter automatiquement le format de papier approprié en pouces lors du chargement d'un papier tel que 8-1/2" × 11".

   ###### Touche [Jeu de formats]

   Appuyez sur cette touche pour spécifier manuellement le format papier qui n'est pas détecté automatiquement.

   ###### Touche [Entrée directe

   Appuyez sur la touche pour saisir une valeur numérique pour le format du papier chargé.

   ###### Pour saisir directement le format de papier

   Pour spécifier le papier en millimètres, appuyez sur la touche [AB]. Pour spécifier le papier en pouces, appuyez sur la touche [pouce]. Appuyez sur la touche , puis entrez le format du papier. Ensuite, appuyez sur la touche [OK].

Retour au début du chapitre