# MINUTERIE DE MISE HORS TENSION AUTO.

## Présentation

Ce mode coupe l'alimentation du panneau de commande et de l'unité de fusion, et fait attendre l'appareil à l'état de consommation d'énergie le plus bas.
Le mode Minuterie de mise hors tension auto. est activé lorsque le laps de temps défini pour l'état d'attente sans exécution de travail est écoulé.
Si on la compare avec le mode d'économie d'énergie, la quantité d'énergie économisée est considérablement plus importante, mais le temps de réactivation est plus long.
Le bouton [Économie d'énergie] clignote lorsque l'appareil est en mode Minuterie de mise hors tension auto.
On peut également activer le mode Minuterie de mise hors tension auto. en appuyant sur le bouton [Économie d'énergie] lorsque celui-ci n'est pas allumé.
Ce mode se désactive lorsque des données d'impression sont reçues, lorsque des données de fax sont envoyées ou si l'on appuie sur le bouton [Économie d'énergie] lorsqu'il clignote.

###### Pour définir le mode Minuterie de mise hors tension auto. :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Economie d'énergie] → [Réglage gestion de l'alim.] → [Extinction auto.].
Retour au début du chapitre