# ENVOI DE FAX

## Présentation

Les méthodes permettant d'envoyer un fax à partir de l'appareil sont décrites ci-dessous. Choisissez la méthode la plus adaptée à vos besoins.

### Envoi de fax de plusieurs pages

Utilisez le chargeur automatique de documents.
Les originaux sont numérisés dans la mémoire, puis transmis (transmission de la mémoire).
Quand plusieurs feuillets originaux sont placés alors que la ligne est inutilisée, ils seront envoyés en séquence de la page numérisée en parallèle avec le processus de numérisation (Prise de ligne rapide).

- UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR FAXER EN MODE DE TRANSMISSION MÉMOIRE

###### Enregistrement d'un travail fax

Si la transmission ne peut pas commencer immédiatement parce que la ligne est occupée, toutes les pages sont numérisées et enregistrées dans la mémoire. Si vous voulez essayer d'envoyer un fax alors qu'un autre travail est en cours, vous pouvez enregistrer le travail fax. Pour vérifier les travaux fax enregistrés, affichez l'écran d'état des travaux.

- ÉCRAN D'ÉTAT DES TRAVAUX

- Si la mémoire est saturée pendant la numérisation du premier original, la transmission sera interrompue. Si la mémoire sature pendant la numérisation des originaux une fois la première page numérisée, les pages déjà numérisées sont enregistrées.
- Une fois la transmission terminée, les originaux numérisés sont effacés de la mémoire. Cependant, le fax transmise est enregistrée si vous faites appel à la fonction archivage des documents.
  - ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'UN ORIGINAL NUMÉRISÉ
  - ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'UN ORIGINAL NUMÉRISÉ
- Si l'option Construction de travail est activée, vous pouvez sélectionner le chargeur automatique de documents ou la vitre d'exposition pour numériser l'original. Il est possible que cette méthode d'envoi ne soit pas disponible, selon la fonction.
  - ENVOI D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES

Par défaut, les fax sont automatiquement retransmis en cas d'occupation de la ligne ou d'erreur de communication. Les travaux fax sont automatiquement enregistrés (transmission depuis la mémoire) dans les situations suivantes :

- La ligne de l'appareil est occupée car un autre travail fax impliquant l'envoi ou la réception est en cours ou l'appareil est dans l'état occupé.
- Un travail fax enregistré est présent.
- L'une des fonctions suivantes est actuellement utilisée pour la transmission
  - Diffusion, transmission code F, transmission différée, Numérisation 2 pages, Division d’un livre, 2 en 1, Card Shot, Construction de travail, Compteur originaux
- La vitre d'exposition est utilisée (sauf si haut-parleur est utilisé pour composer)

###### Désactivation du réglage de prise de ligne rapide :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages d'envoi] → [Prise de ligne rapide].
Si vous désactivez ce réglage, la transmission depuis la mémoire ne commencera qu'après numérisation de toutes les pages.

### ENVOI D'ORIGINAUX ÉPAIS OU DE PAGES D'UN LIVRE

Placer un original sur la vitre d'exposition.

- UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR ENVOYER UN FAX EN MODE TRANSMISSION MÉMOIRE

- La Prise de ligne rapide n'est pas disponible quand un fax est en cours d'envoi à partir de la vitre d'exposition.
- Si l'original comporte plusieurs pages, numérisez les pages une à une.

### ENVOI D'UN FAX AVANT LES TRAVAUX FAX ENREGISTRÉS

Envoyer le fax en mode de transmission directe. L'original est transmis directement au télécopieur récepteur sans être numérisé en mémoire.
Lorsque le mode de transmission directe est utilisé, la transmission commence dès que la transmission en cours est terminée (avant les travaux fax enregistrés).
Tapez sur la touche [Envoyer directement] sur le panneau d'action pour envoyer un fax.

- UTILISATION DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS POUR FAXER EN MODE TRANSMISSION DIRECTE
- UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR ENVOYER UN FAX EN MODE TRANSMISSION DIRECTE

Une fois la transmission en mode direct terminée, le mode transmission mémorisée est automatiquement rétabli.
En mode de transmission directe, vous ne pouvez pas utiliser la touche [Aperçu].
Retour au début du chapitre