# CREATION DE BOÎTES MÉMOIRE DANS L'APPAREIL POUR LA COMMUNICATION CODE F

## Présentation

Avant de commencer la communication code F, veillez à créer une boîte mémoire spéciale dans le « mode Réglages ».
Définissez le nom et le code F de la boîte (sous-adresse et code d'accès) dans chaque boîte mémoire, puis enregistrez-les.
Lorsque vous avez créé une boîte mémoire, indiquez à votre correspondant la sous-adresse de la boîte mémoire et le code d'accès pour la communication code F.

###### Pour créer des boîtes mémoires code F :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Boîte mémoire code F].

###### Les fonctions suivantes nécessitent la présence de boîtes mémoire dans l'appareil :

Pour utiliser les fonctions de communication code F suivantes, les boîtes mémoires code F doivent être créées dans votre appareil.

- Réception confidentielle code F
- Mémoire de relève code F
- Transmission diffusion relais code F

###### Les fonctions suivantes nécessitent la présence de boîtes mémoire dans l'appareil récepteur :

Pour utiliser les fonctions de communication code F suivantes, l'autre appareil doit disposer de boîtes mémoire.

- Transmission confidentielle code F
- Réception en relève code F
- Transmission de demande de relais code F

Retour au début du chapitre