# RÉGLAGES SANS FIL

Si un adaptateur réseau sans fil USB est connecté à l'appareil, il permet un accès au réseau sans fil. Si vous cliquez sur le bouton [Soumettre], les réglages sont enregistrés.
Pour configurer les réglages sans fil, un adaptateur réseau sans fil USB doit être installé.

### Réglages sans fil

Utilisés pour activer ou désactiver le réseau sans fil et afficher son état.

###### Commutation du type de connexion

Permet de basculer entre réseau filaire et réseau sans fil.

###### Réglage actuel

Affiche les réglages, tels que le SSID d'un réseau sans fil et le type de sécurité. Si le réseau sans fil est désactivé, « -- » s'affiche.

###### État sans fil actuel

Affiche les niveaux de réception (max. 100) du réseau sans fil et l'adresse IP.

###### Afficher l'écran des réglages sans fil

Cliquez sur le bouton [Configuration].
Dans l'écran des réglages sans fil, vous pouvez configurer le SSID d'un réseau sans fil, le Type de sécurité, le champ Crypté et la Clé de sécurité.

###### Initialiser les Réglages sans fil

Cliquez sur le bouton [Initialiser].
Les réglages des champs SSID, Type de sécurité, Crypté et Clé de sécurité sont initialisés.

### Écran des réglages sans fil

Permet de configurer le SSID d'un réseau sans fil, le Type de sécurité, le champ Crypté et la Clé de sécurité.
Si vous cliquez sur le bouton [Soumettre], les réglages sont enregistrés.

###### SSID

Permet d'entrer un SSID composé de 32 caractères maximum.

###### Type de sécurité

Permet de sélectionner un type de sécurité.

###### Crypté

Permet de sélectionner un type de cryptage.

###### Clé de sécurité

Permet d'entrer une clé de sécurité.

Type de sécurité | Clé de sécurité
--- | ---
WEP 64 bits | 5 caractères ou nombre hexadécimal de 10 chiffres
WEP 128 bits | 13 caractères ou nombre hexadécimal de 26 chiffres
WAP/WAP2 | 8 à 63 caractères ou nombre hexadécimal de 64 chiffres

###### Montrer la clé de sécurité

Si ce paramètre est réglé sur Activé, la clé de sécurité s'affiche.
Retour au début du chapitre