# RÉCEPTION MANUELLE

## Présentation

Si l'intervalle de vérification des I-Fax est relativement long et que vous souhaitez vérifier immédiatement s'il y a un message, vous pouvez déclencher la réception manuellement.
Vous pouvez utiliser la touche [Recevoir] uniquement si les réglages du serveur POP3 sont configurés dans le « mode Réglages (administrateur).

## Utilisation

Appuyez sur la touche [Recevoir] pour établir la connexion au serveur de messagerie et récupérer les fax reçus.

Retour au début du chapitre