# CARTOUCHE DU TAMPON DE VÉRIFICATION

## Présentation

Lorsque le tampon de vérification devient clair, remplacez la cartouche du tampon de vérification.
Si un module d'estampillage (AR-SU1) est installé sur le chargeur automatique de documents, remplacez la « cartouche du tampon de vérification AR-SV1 (2 pièces incluses) ».

## Utilisation

1. #### Ouvrez le chargeur automatique de documents

2. #### Retirez la feuille presse-document du chargeur automatique de documents

   Retirez lentement la feuille. Posez la feuille retirée sur la vitre d'exposition avec le côté fixation tourné vers le haut.

3. #### Saisissez la patte du module tampon de vérification et sortez le module

4. #### Retirez la cartouche du tampon de vérification (A)

5. #### Installez une nouvelle cartouche de tampon de vérification

6. #### Remettez le module tampon de vérification à sa place

   Enfoncez le module d'estampillage jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

7. #### Alignez le coin supérieur gauche de la feuille presse-document avec le bord arrière gauche (pointe du repère) de la vitre d'exposition

8. #### Fermez le chargeur automatique de documents

   La feuille presse-document sur la vitre d'exposition se fixe au chargeur automatique de documents.

9. #### Vérifiez que la feuille presse-document est bien fixée au chargeur automatique de documents, puis fermez ce dernier.

   Si la feuille presse-document n'est pas correctement fixée, retirez-là et refixez-la correctement.

Retour au début du chapitre