# RÉGLAGES D'ACCÈS HTTP

Le chapitre suivant explique les réglages d'accès en "Mode réglages (version Web)".

###### Nombre d'utilisateurs qui peuvent se connecter en même temps

Saisissez le nombre d'utilisateurs qui peuvent simultanément accéder au "Mode réglages (version Web)".

###### Temps de déconnexion auto.

Saisissez un délai après lequel se produira une déconnexion automatique s'il n'y a plus de communication avec l'appareil.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »
Retour au début du chapitre