# TRANSMISSION CONFIDENTIELLE CODE F

## Présentation

Vous pouvez composer le numéro de fax avec un code F (composé de la sous-adresse et du code d'accès).
Vous pouvez utiliser la transmission confidentielle code F avec la diffusion ou la transmission différée en fonction des besoins. Cette méthode est utile si une telle transmission est programmée.
Veuillez noter que vous ne pouvez pas enregistrer la transmission confidentielle code F dans les Favoris.

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Indiquez le numéro de fax du destinataire

   1. (1) Saisissez le numéro de fax du destinataire à l'aide des touches numériques.
   2. (2) Appuyez sur la touche [Sous-adresse].
      Le symbole « / » est entré.
   3. (3) Entrez la sous-adresse à l'aide des touches numériques.
   4. (4) Appuyez sur la touche [Code d'accès].
      Le symbole « / » est entré.
   5. (5) Entrez le code d'accès à l'aide des touches numériques.
   - Si la sous-adresse et code d'accès sont déjà enregistrés, vous pouvez aussi sélectionner une touche express.
   - Si le code d'accès est omis pour la boîte mémoire de l'appareil distant, vous pouvez sauter les étapes (4) et (5).

3. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
   Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les pages une par une.
   Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture].
   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».

Retour au début du chapitre