# RÉCUPÉRATION DE RÉGLAGES DE FAX ENREGISTRÉS (APPELER UN PROGRAMME)

## Présentation

Cette fonction enregistre de façon collective les divers réglages dans un programme unique. Le programme enregistré peut être récupéré par une opération facile.
Par exemple, supposons que les mêmes documents au format A4 (8-1/2" × 11") soient distribués une fois par mois à des succursales implantées dans diverses régions.

- Les mêmes documents sont faxés à chaque succursale.
- Pour économiser le papier, chaque page envoyée par fax comporte deux pages de l'original.
- Les zones d'ombre sur les bords des documents sont effacées avant la transmission

Si aucun programme de travail n'est enregistré | Si un programme de travail est enregistré
--- | ---
Entrez le numéro de fax de chaque filiale. Précisez 2 en 1. Précisez Effacer. Appuyez sur la touche [Départ]. | Appelez le programme enregistré. Appuyez sur la touche [Départ].
Cette méthode nécessite plusieurs réglages et prend du temps. Elle peut également provoquer une erreur de réglage. | Cette méthode ne nécessite pas plusieurs réglages et ne prend pas de temps. En outre, vous pouvez envoyer un fax sans faire d'erreurs de réglage.

- Les réglages enregistrés dans un programme sont conservés même après l'utilisation du programme pour une transmission. Ainsi, les mêmes réglages peuvent être réutilisés pour d'autres transmissions.
- Vous ne pourrez pas enregistrer les contenus suivants dans les programmes :
  - Appui sur la touche [Haut-parleur], Taille perso., Card Shot, déplacement de page et effacement non spécifié dans un aperçu, Entrée métadonnées, Réglages envoi et Sélectionner nom perso.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 48 programmes.
- Vous pouvez enregistrer jusqu'à 500 destinations dans un même programme.
- Si vous précisez des sous-adresses et des mots de passe dans un programme comme une destination code F, le programme enregistrera toutes les sous-adresses et mots de passe.

###### Pour enregistrer un programme :

Appuyez sur la touche [Enregistremt programme] qui s'affiche sur le panneau d'action lorsque vous utilisez des écrans de mode.

- ENREGISTREMENT D'UN PROGRAMME

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Selon la fonction enregistrée dans le programme, placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Appuyez sur la touche [Appeler un programme] sur le panneau d'action

3. #### Appuyez sur la touche du programme que vous voulez récupérer

   Les réglages enregistrés du programme sont appliqués.

4. #### Configurez d'autres réglages si nécessaire

   Selon le contenu du programme appelé, certains réglages ne pourront pas être ajoutés.

5. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Si vous avez placé les pages du document original sur le plateau du chargeur de documents, toutes les pages sont numérisées.
   Lorsque vous utilisez la vitre d'exposition, numérisez les pages une par une.
   Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture].
   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ».

Retour au début du chapitre