# IMPRESSION D'UN FICHIER ENREGISTRÉ

## Présentation

Un fichier enregistré via l'archivage de documents peut être rappelé puis imprimé si nécessaire. Lorsque vous enregistrez un fichier, les réglages sont également sauvegardés. Le fichier peut être également modifié avant l'impression en modifiant les paramètres d'impression.

- Vous ne pouvez pas imprimer un document de format long s'il a été enregistré à l'aide de « Numérisation vers disque dur », « Numérisation vers un périphérique mémoire externe] », « Cour. électr. », « FTP/Poste de travail » ou « Dossier réseau ».
  Cependant, vous pouvez imprimer le document de format long si les données de réglage enregistrées dans « Cour. électr. », « FTP/Poste de travail » ou « Dossier réseau » contiennent l'adresse du destinataire de « Fax » ou « I-Fax ».
- Si les réglages d'impression sont modifiés lors de l'impression d'un fichier enregistré, le seul réglage modifié qui peut être enregistré est le nombre de copies.
- La vitesse d'impression peut être légèrement ralentie selon les réglages de la résolution et du mode d'exposition du fichier enregistré.

## Utilisation

### Imprimer un fichier en utilisant les mêmes réglages que ceux utilisés pour l'enregistrer.

Sélectionnez un fichier et appuyez sur la touche [Impr. maintenant].
Si vous voulez effacer les données après impression, cochez la case [Imprimer et effacer les données] ().

### Imprimer un fichier avec des réglages différents.

Sélectionnez un fichier souhaité et procédez comme suit.

- SÉLECTION D'UN FICHIER ENREGISTRÉ

1. #### Appuyez sur la touche [Modifier réglages d'impression]

2. #### Modifiez les réglages d'impression

   Cochez la case [Supprimer] () ; le s données seront supprimées après impression.

3. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'impression.

   Si vous appuyez sur la touche [Impression d'épreuve], un seul jeu de copies est imprimé pour vous permettre de vérifier le résultat. Si le résultat vous convient, appuyez sur la touche [Départ] pour imprimer les jeux de copies restants. Si le résultat n'est pas satisfaisant, modifiez les réglages, puis effectuez une nouvelle impression d'épreuve.

Retour au début du chapitre