# LORSQU'UNE ERREUR DE COMMUNICATION SE PRODUIT

## Présentation

Si une erreur de communication se produit ou si le télécopieur de destination ne répond pas à l'appel dans un délai prédéfini, une nouvelle tentative de transmission sera automatiquement effectuée après un intervalle prédéfini. Cette fonction n'est possible qu'en mode transmission mémorisée. (rappeler en cas d'erreur de communication sur l'appareil récepteur)
Dans le mode de transmission directe, une nouvelle tentative de transmission ne sera pas automatiquement effectuée

###### Pour annuler la transmission :

Utilisez l'écran d'état des travaux.

- ANNULATION DES FAX EN COURS D'ENVOI ET DES FAX RÉSERVÉS

###### Pour définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chaque tentative en cas d'échec d'une transmission suite à une erreur.

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages envoi] → [Rappeler en cas d'erreur de communication].
Retour au début du chapitre