# SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES

Utilisez les touches numériques pour entrer le numéro de fax du destinataire.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur les touches numériques pour entrer le numéro de fax du destinataire

   Si vous voulez spécifier plusieurs adresses, tapez et entrez le numéro de l'adresse suivante.
   Si vous avez saisi un mauvais numéro : appuyez sur la touche [C] pour effacer le numéro et entrez un nouveau numéro.

   ###### Pour entrer une pause entre les chiffres du numéro :

   Saisissez une pause après le numéro utilisé pour composer un appel à partir d'un PBX (par exemple, après le « 0 ») ou après l'indicatif du pays lorsque vous composez un numéro international.
   La touche [Pause] s'affiche sur le clavier numérique quand on entre le numéro de fax d'un destinataire.
   Appuyez sur la touche [pause] pour entrer un trait d'union (-).

   ###### Si vous voulez annuler temporairement les réglages du PBX* lors de l'envoi d'un fax :

   Appuyez sur la touche [R] avant d'entrer un numéro de fax.
   * Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et certaines régions.
   Pour définir la durée de la pause :
   Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages d'envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages par défaut] → [Réglage du temps de pause].

Retour au début du chapitre