# RÉGLAGES DU PROTOCOLE

## "Onglet « TCP/IP »

Pour utiliser l'appareil sur un réseau TCP/IP, ce réglage doit être activé.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages IPv4

Lorsque vous utilisez l'appareil sur un réseau TCP/IP (IPv4), ce réglage vous permet de configurer l'adresse IP de l'appareil.

###### DHCP/BOOTP

Utilisez ce réglage pour obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP (protocole dynamique de configuration de l'hôte)/BOOTP (Protocole Bootstrap). Quand ce réglage est activé, il n'est pas nécessaire d'entrer manuellement une adresse IP.
Si l'appareil est utilisé sur un réseau TCP/IP, veillez à activer « TCP/IP ».
Si le protocole DHCP/BOOTP est utilisé, l'adresse IP affectée à l'appareil peut être automatiquement modifiée. Si l'adresse IP change, il ne sera pas possible d'imprimer.

###### RARP

Configurez cette option pour utiliser le protocole RARP.

###### Adresse IPv4

Saisissez l'adresse IP de l'appareil.

###### Masque de sous-réseau

Saisissez le masque de sous-réseau IP.

###### Passerelle par défaut

Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut.

### Réglages IPv6

Lorsque vous utilisez l'appareil sur un réseau TCP/IP (IPv6), ce réglage vous permet de configurer l'adresse IP de l'appareil.

###### IPv6

Activez ce réglage.

###### DHCPv6

Utilisez ce réglage pour obtenir automatiquement l'adresse IP en utilisant DHCP (protocole dynamique de configuration de l'hôte) v6. Quand ce réglage est activé, il n'est pas nécessaire d'entrer manuellement une adresse IP.

###### Adresse manuelle/Longueur du préfixe

Saisissez l'adresse IP et la longueur du préfixe (0 à 128) de l'appareil.

###### Passerelle par défaut

Saisissez l'adresse de la passerelle par défaut.

- Si l'appareil est utilisé sur un réseau TCP/IP, veillez à activer l'option « TCP/IP » ci-dessous.
- Dans un environnement IPv6, l'appareil peut utiliser les protocoles LDP et IPP.

- Si le protocole DHCPv6 est utilisé, l'adresse IP affectée à l'appareil peut être automatiquement modifiée. Si l'adresse IP change, il ne sera pas possible d'imprimer.

### Commande ping

Vérifie si l'appareil peut communiquer avec l'ordinateur du réseau.
Spécifiez l'adresse IP de l'ordinateur de votre choix, puis appuyez sur la touche [Soumettre]. Un message indiquant une réponse ou non de l'ordinateur est affiché.

## "Onglet « NetWare »

Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages NetWare

###### NetWare

Pour utiliser l'appareil sur un réseau NetWare, ce réglage doit être activé.

###### Type de cadre

Sélectionnez un type de cadre.
Réglages : 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II

###### Mode de fonctionnement

Sélectionnez un mode d'exploitation.
Réglages : PSERVER, RPRINTER

###### Nom de l'imprimante

Saisissez le nom l'imprimante.

### Réglages du serveur d'impression

###### Nom du serveur d'impression

Saisissez le nom du serveur d'impression.

###### Mot de passe de connexion

Saisissez le mot de passe de connexion.
Pour modifier le mot de passe, réglez [Changer le mot de passe] sur .

###### Intervalle de vérification

Saisissez un intervalle de vérification des travaux.

###### Mode reliure

Configurez cette option pour utiliser le mode Bindery.

###### Nom du serveur de fichiers 1 à 8

Saisissez le nom du serveur de fichiers.

###### Arborescence NDS

Saisissez le nom de l'arborescence NDS.

###### Contexte NDS

Saisissez le nom du contexte NDS.

### Réglages de l'imprimante distante

###### Nom du serveur d'impression 1 à 8

Saisissez le nom du serveur d'impression.

###### Délai d'attente de la tâche

Saisissez le délai d'attente de la tâche.

## "Onglet « EtherTalk »

Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages EtherTalk

###### EtherTalk

Pour utiliser l'appareil sur un réseau EtherTalk, ce réglage doit être activé.

###### Nom de zone

Saisissez un nom de zone.

###### Nom de l'imprimante

Saisissez le nom l'imprimante.

## "Onglet « NetBIOS »

Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages NetBIOS

###### NBT/WINS

Pour utiliser l'appareil sur un réseau NetBIOS, ce réglage doit être activé.
Retour au début du chapitre