# TRANSMISSION À L'AIDE DU HAUT-PARLEUR

## Présentation

Lorsque vous utilisez le haut-parleur pour la numérotation, le fax est envoyé lorsque le numéro a été composé et que la connexion a été établie.
Une seule page est transmise à la fois.

- Si une personne répond, vous entendrez sa voix, mais vous ne pourrez pas lui parler.
- Lorsque vous utilisez le haut-parleur, la transmission a lieu sans numérisation de l'original en mémoire.
- Vous ne pouvez pas utiliser une destination incluant un code F (sous-adresse et code d'accès).
- Vous ne pouvez pas utiliser une touche express comportant plusieurs destinations ou une autre adresse qu'un télécopieur.
- Vous ne pouvez pas utiliser la touche [Aperçu] en mode haut-parleur.

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Appuyez sur la touche [Ht-parl]

   Une fois la connexion établie, vous entendez la tonalité via le haut-parleur de l'appareil.

   Vous pouvez appuyer sur pour utiliser le curseur ou sur pour régler le volume du haut-parleur.

   ###### Pour annuler la transmission à l'aide du haut-parleur :

   Appuyez de nouveau sur la touche [Ht-parl].

3. #### Indiquez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

4. #### Lorsque la connexion est établie, appuyez sur la touche [Départ]

   ###### Pour annuler la transmission :

   Appuyez sur la touche [Envoi annulé].

Retour au début du chapitre