# TRANSMISSION MÉMOIRE DE RELÈVE CODE F

## Présentation

Un original peut être envoyé de la boîte mémoire code F (mémoire de relève) de votre appareil à un autre appareil quand cette opération est demandée par l'opérateur de cet autre appareil. Le document n'est envoyé que lorsque l'opérateur entre le code F correct (la sous-adresse et le code d'accès) défini sur votre appareil.
Vous devez numériser et enregistrer les documents à l'avance dans la boîte mémoire code F.

- Si la boîte mémoire (boîte publique) contient déjà un autre document, un nouveau document numérisé est ajouté au précédent.
- Lorsqu'un document est envoyé au destinataire, il est automatiquement effacé de votre appareil (par défaut).

###### Créer des boîtes mémoires code F :

Dans le « mode Réglages », sélectionnez [Réglages système] → [Boîte mémoire code F].
Retour au début du chapitre