# RÉGLAGES DES FAX INTERNET

## Réglages des fax internet (I-Fax)

Vous pouvez régler les fonctions I-Fax.

### Réglages de réception

###### Réception d'un I-Fax

Active les fonctions de réception I-Fax.

###### Serveur POP3

Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP3.

###### Numéro de port

Saisissez le numéro de port du serveur POP3. Le réglage par défaut est le port 110.

###### Authentification POP

Le protocole d'authentification (y compris APOP) est utilisé pour authentification vers le serveur POP3.

###### Nom d'utilisateur

Saisissez le nom d'utilisateur. Le compte spécial de l'utilisateur est requis pour les réceptions I-Fax.

###### Mot de passe

Saisissez le mot de passe.
Pour modifier le mot de passe, réglez [Changer le mot de passe] sur , puis saisissez le nouveau mot de passe dans la zone de texte.

###### Dépassement du délai de communication POP3

Définissez un délai d'attente pour la communication vers le serveur POP3.

###### Réglage de l'intervalle de vérification de réception

Saisissez un cycle d'accusé de réception vers le serveur POP3.

###### Activer SSL

Autorise l'option POP sur communication SSL ou l'option POP sur communication TLS au moyen de la commande STLS. Pour ce faire, le serveur doit prendre en charge l'option POP sur communication SSL ou la commande STLS.
Pour autoriser la communication POP over SSL, réglez le [Numéro de port] sur le numéro de port de la communication POP over SSL.
Pour autoriser la communication POP over TLS, réglez le [Numéro de port] sur le même numéro de port que pour la communication POP3 normale.

###### Test de connexion

Appuyez sur la touche [Soumettre] pour tester la connexion avec le serveur POP3.

### réglages par défaut

###### Définition du nom et de l'adresse perso. en fax internet

Réglez ces options pour enregistrer le nom de l'expéditeur et l'adresse source à utiliser pour les communications I-Fax. Le nom de l'expéditeur et l'adresse source enregistrés seront imprimés en haut du fax reçu.

###### Nom expéditeur

Saisissez le nom de l'expéditeur par défaut.

###### Adresse I-Fax personnelle

Saisissez l'adresse source par défaut.

### Réglage SMTP direct

###### Numéro de port (Réception)

Saisissez le numéro de port de réception pour les communications SMTP direct. Le réglage par défaut est le port 25.

###### Dépassement de délai

Saisissez un délai d'attente.

###### Numéro de port (Envoi)

Saisissez le numéro de port de transmission pour les communications SMTP direct. Le réglage par défaut est le port 25.

###### Dépassement de délai

Saisissez un délai d'attente.
Retour au début du chapitre