# RÉGLAGES D'IMPRESSION DES COURRIERS ÉLECTRONIQUES

Si un courrier électronique est envoyé à l'adresse de cet appareil, le fichier joint à ce courrier électronique sera imprimé.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description
--- | ---
IMPRESSION DE COURRIER ÉLECTRONIQUE | Sélectionnez cette option pour utiliser l'impression des courriers électroniques.
Serveur POP3 | Saisissez l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur POP3.
Numéro de port | Saisissez le numéro de port du serveur POP3. Le réglage par défaut est le port 110.
Authentification POP | Le protocole d'authentification (y compris APOP) est utilisé pour authentification vers le serveur POP3.
Nom d'utilisateur | Saisissez le nom d'utilisateur. Le compte spécial de l'utilisateur est requis pour l'impression des courriers électroniques.
Mot de passe | Saisissez le mot de passe. Pour modifier le mot de passe, réglez [Changer le mot de passe] sur , puis saisissez le nouveau mot de passe dans la zone de texte.
Intervalle de vérification | Saisissez l'intervalle de relève pour le serveur POP3. Le réglage par défaut est cinq minutes.
Activer SSL | Si vous avez configuré l'option sur , l'option POP sur communication SSL ou POP sur communication TLS via la commande STLS sera activée. Pour ce faire, le serveur doit prendre en charge l'option POP sur communication SSL ou la commande STLS. Pour autoriser la communication POP over SSL, réglez le [Numéro de port] sur le numéro de port de la communication POP over SSL. Pour autoriser la communication POP over TLS, réglez le [Numéro de port] sur le même numéro de port que pour la communication POP3 normale.
Test de connexion | Cliquez sur la touche [Soumettre] pour tester la connexion avec le serveur POP3.

Retour au début du chapitre