# DÉFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE

## Présentation

Appuyez sur cette touche pour spécifier un format papier comme taille d'envoi.
Si, par exemple, la taille de numérisation est A4 (8-1/2" × 11") et la taille d'envoi est B5 (5-1/2" × 8-1/2"), l'image est réduite avant la transmission.

- La taille d'envoi ne peut pas être spécifiée si vous avez sélectionné [Format long] ou utilisé des valeurs numériques pour définir la taille de numérisation.
- La taille d'envoi ne peut pas être spécifiée si vous avez sélectionné le format [TIFF-S] en mode I-Fax La taille d'envoi est fixée à A4R (8-1/2" × 11"R).

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Original]

2. #### Appuyez sur la touche « Taille d'envoi »

3. #### Appuyez sur la touche du format de papier approprié.

   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   Selon le format de papier spécifié dans « Taille de num. », il sera peut-être impossible de sélectionner certains formats dans « Taille d'envoi ».

4. #### Appuyez sur la touche « Orientation de l'image » ayant la même orientation que l'image de l'original.

   Si le réglage est incorrect, il se peut que l'image transmise soit inappropriée.
   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   Le taux de réduction ou d'agrandissement de l'original apparaît entre les champs « Taille de num. » et « Taille d'envoi ».
   Pour configurer le réglage par défaut de l'orientation de l'image, sélectionnez [Réglages système] dans le « mode Réglages (administrateur) » → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Orientation image].

Retour au début du chapitre