# FONCTION ÉCO

## Présentation

Les fonctions Éco sont installées sur l'appareil afin de réduire la consommation d'énergie. Vous pouvez utiliser un large éventail de fonctions Éco pour répondre aux objectifs et aux besoins de votre application.

### Types de fonctions Éco

Fonction Éco | Description
--- | ---
Numérisation économique | Les fonctions non liées à l'impression peuvent être utilisées en laissant l'unité de fusion désactivée.
MODE D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE | Ce mode abaisse la température de l'unité de fusion et fait attendre l'appareil à l'état de faible consommation d'énergie.
MINUTERIE DE MISE HORS TENSION AUTO. | Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, ce mode coupe l'alimentation du panneau de commande et de l'unité de fusion et maintient l'appareil en attente dans un état de faible consommation électrique.
DÈS QUE LE TRAVAIL DISTANT EST TERMINÉ, PASSER EN MODE EXTINCTION AUTO | Dès qu'un travail d'impression est lancé, l'appareil sort du mode Extinction auto. Une fois le travail d'impression terminé, l'appareil revient en mode Extinction auto.

- La fonction Éco doit être configurée dans la section « Economie d'énergie » du « mode Réglages (administrateur) ».
- Cette fonction peut également être utilisée pour programmer les heures de mise sous tension et hors tension afin de réduire la consommation électrique. Pour plus d'informations, voir « RÉG. PROG MISE HORS/SOUS TENSION ».
- Il est possible d'utiliser ce mode pour commander la transition à Extinction auto. en créant une liste modèle basée sur l'analyse de l'utilisation de l'appareil. Pour plus d'informations, voir « LISTE DES MODÈLES D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ».

### Réglage éco.

Il y a 3 modes de « Réglage éco. » : « Mode normal », « Mode éco. » et « En fonction des réglages système ».
Pour la fonction Éco, il est pratique d'utiliser « Mode normal » ou « Mode éco. » pour permettre une modification simultanée des réglages. Si vous voulez configurer manuellement la fonction Éco, sélectionnez « En fonction des réglages système ».
Les réglages du « Mode normal » et du « Mode éco. » sont les suivants :

Fonction Éco | Mode normal | Mode ECO
--- | --- | ---
Numérisation économique | Activé (modes d'envoi seulement) | Activé (tous les modes, à l'exception du mode Copie)
Minuterie de mise hors tension auto. | Basculement une certaine heure du jour. : Auto. | Basculement après une durée prédéfinie. : activé (15 min)
Dès que le travail à distance est terminé, passer en mode extinction automatique. | Désactivé | Activé
Réglage du mode d'économie d'énergie | 1 min. | 1 min.
Désactiver l'affichage de l'écran du tableau de bord en mode préchauffage | Activé | Activé

###### Pour modifier le Réglage éco. :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Economie d'énergie] → [Réglage éco.].
Retour au début du chapitre