# MODE I-FAX

## Présentation

Vous devez sélectionner un format de fichier (tel que format de fichier et système de compression) pour envoyer une image numérisée en mode I-Fax.
Le format de fichier sélectionné pour envoyer un I-Fax est normalement [TIFF-F]. Si l'appareil I-Fax du destinataire ne prend pas en charge le mode couleur (s'il ne prend en charge que le mode simple), sélectionnez [TIFF-S].
Lorsque vous sélectionnez [TIFF-S], les réglages de transmission sont limités comme suit :

- Résolution : les sélections disponibles sont [200 x 100 ppp] et [200 x 200 ppp].
  Si vous sélectionnez [TIFF-S] après avoir sélectionné [200 x 400 ppp], [400 x 400 ppp] ou [600 x 600 ppp], la résolution passe automatiquement à [200 x 200 ppp].
- Taille d'envoi : toujours A4R (8-1/2" × 11"R).
  Si vous numérisez un format supérieur à A4 (8-1/2" × 11"), la taille sera automatiquement réduite à A4R (8-1/2" × 11"R). Si ce format est inclus dans une diffusion, l'image sera transmise à tous les destinataires au format A4R (8-1/2" × 11"R).
- Autres : Si vous avez sélectionné un réglage du rapport et saisi le format de l'original, vous ne pourrez pas utiliser les options Numérisation sur deux pages, Card Shot, 2 en 1, 4 en 1, ou Original form. mix.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Form. fich.]

2. #### Appuyez sur la touche [TIFF-S] ou [TIFF-F]

   Si vous avez sélectionné [TIFF-F], sélectionnez le mode de compression.
   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

Retour au début du chapitre