# UTILISATION DE SMTP DIRECT

## Présentation

L'appareil prend en charge le SMTP direct, qui vous permet d'envoyer des I-fax directement au sein de votre entreprise, sans utiliser un serveur de courrier électronique. Pour la procédure d'enregistrement d'une adresse SMTP direct dans le carnet d'adresses, voir les éléments suivants :

- ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR SAISIE DIRECTE
- ENREGISTREMENT D'ADRESSES PAR RECHERCHE D'ADRESSE GLOBALE
- ENREGISTREMENT D'ADRESSES DES JOURNAUX DE FAX OU D'ENVOI D'IMAGE
- ENREGISTREMENT DES GROUPES

Si l'appareil de destination est occupé ou si une erreur de communication se produit, l'appareil attendra quelques instants avant de renvoyer les données automatiquement.

### Si la destination est occupée :

Si la destination est occupée, l'appareil attendra quelques instants avant de renvoyer les données automatiquement.

###### Pour annuler la transmission :

Utilisez l'écran d'état des travaux.

- ANNULATION DES TRAVAUX EN COURS DE COMMUNICATION OU RÉSERVÉS

###### Pour définir la fréquence à laquelle le fax est renvoyé et le nombre de tentatives de renvoi :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages des fax internet] → [Réglages envoi] → [Rappeler si la ligne est occupée].

### Si une erreur de communication se produit :

Si une erreur de communication se produit ou si le télécopieur de destination ne répond pas à l'appel dans un délai prédéfini, une nouvelle tentative de transmission sera automatiquement effectuée après un intervalle prédéfini.

###### Pour annuler la transmission :

Utilisez l'écran d'état des travaux.

- ANNULATION DES TRAVAUX EN COURS DE COMMUNICATION OU RÉSERVÉS

###### Pour définir la fréquence à laquelle le fax est renvoyé et le nombre de tentatives de renvoi :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages des fax internet] → [Réglages envoi] → [Rappeler en cas d'erreur de communication].
Retour au début du chapitre