# ÉLIMINER UN BOURRAGE PAPIER

## Présentation

En cas de bourrage papier, le message « Bourrage papier » s'affiche sur l'écran tactile et l'impression et la numérisation s'arrêtent.
Dans ce cas, appuyez sur la touche [Vérif supp. erreurs d'alim] sur l'écran tactile.
Si vous appuyez sur cette touche, des instructions apparaîtront afin d'éliminer le bourrage papier. Suivez les instructions. Une fois le bourrage papier éliminé, le message disparaît automatiquement.

- L'unité de fusion et la zone de sortie papier sont chaudes.
- Lors de l'élimination d'un bourrage papier, ne touchez pas à l'unité de fusion. Vous risqueriez de vous brûler.

Retour au début du chapitre