# RÉCEPTION D'UN ORIGINAL PAR UTILISATION DE L'APPAREIL(RELÈVE)

## Présentation

Le processus en jeu lorsque vous vous connectez à un autre appareil et recevez un document de celui-ci s'appelle « Relève ».
La réception d'un document provenant d'un autre appareil s'appelle « Réception en relève ».
Vous pouvez entrer plusieurs numéros de destinataires. Lorsque vous entrez plusieurs numéros de destinataires, le document est reçu par relève dans l'ordre dans lequel vous avez entré les numéros des destinataires.
La réception de documents par relève sur plusieurs appareils s'appelle « relève en série ».
Lorsque vous utilisez des services d'information par fax, vous pouvez relever manuellement et recevoir des informations en suivant l'annonce d'un autre appareil.

- Ne placez pas d'original dans l'appareil lorsque vous activez la réception en relève.
- Vous pouvez utiliser la fonction la fonction de réception en relève si l'autre appareil est compatible Super G3 ou G3 et inclut une fonction de relève.
- L'appareil récepteur (le présent appareil) est facturé lors de la réception en relève.
- Vous pouvez utiliser une combinaison de Réception en relève et de Transmission différée pour recevoir un document par relève à tout moment, par exemple lorsque vous êtes absent ou pendant la nuit. (Vous ne pouvez définir qu'une seule opération de relève différée).

La fonction de réception en relève manuelle ne prend pas en charge la réception en relève (relève en série) de plusieurs appareils.

## Utilisation

### Opérations de base

1. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Relève]

   Une croix apparaît sur l’icône.
   Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage de relève :

   Appuyez sur la touche [Relève] pour effacer la coche.

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS
   - Vous pouvez entrer plusieurs numéros de destinataires (jusqu'à 500 numéros de téléphone).
   - Lorsque vous entrez plusieurs numéros de destinataires, le document est reçu par relève dans l'ordre dans lequel vous avez entré les numéros des destinataires.
     La réception de documents par relève sur plusieurs appareils s'appelle « relève en série ».
   - Pour entrer plusieurs numéros de destinataires, entrez le premier numéro, appuyez sur , puis entrer le numéro suivant et ainsi de suite.
   - Vous ne pouvez pas utiliser une touche express, si elle contient une sous-adresse ou un code d'accès.
   - Vous ne pouvez pas utiliser une touche express dans laquelle plusieurs destinataires sont enregistrés.

3. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour recevoir un document d'un autre appareil

   Une fois la communication établie avec l'autre appareil, la réception du document commence.

### Opérations manuelles

1. #### Appuyez sur la touche [Ht-parl]

   Vous entendez la tonalité via le haut-parleur de l'appareil.

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS
   Vous pouvez appuyer sur la touche [Ht-parl] pour ajuster le volume du haut en appuyant sur .
   Vous ne pouvez pas utiliser une touche express si elle contient la touche de groupe dans laquelle plusieurs adresses sont enregistrées ou si elle contient un destinataire qui n'est pas un numéro de fax.

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Relève] pour recevoir le document (données).

Retour au début du chapitre