# NUMÉRISATION D'ORIGINAUX DE DIFFÉRENTS FORMATS(ORIGINAL DE FORMAT MIXTE)

## Présentation

Vous pouvez numériser des originaux de différents formats en même temps à l'aide du chargeur automatique de documents ; par exemple, si des originaux de format B4 (8-1/2" × 14") sont mélangés avec des originaux de format A3 (11" × 17").
Au cours de la numérisation, l'appareil détecte automatiquement le format de chacun des originaux.
Vous pouvez uniquement utiliser cette fonction avec les combinaisons de formats d'originaux comme illustré ci-dessous.

- A3 et B4, A3 et B5, B4 et A4, et A4 et B5
- A4R et B5, B4 et A4R, B4 et A5, et B5 et A5
- 11" × 17" et 8-1/2" × 14", 11" × 17" et 8-1/2" × 13" et 11" × 17" et 5-1/2" × 8-1/2"

- Si vous avez sélectionné la fonction Original form. mix., vous ne pourrez pas définir le format de numérisation de l'original.
- Après avoir sélectionné le format de numérisation de l'original, vous ne pourrez pas configurer l'option Original form. mix.
- Il n'est pas possible de combiner les fonctions Rotation et Original de format mixte.
- Cette fonction n'est pas disponible si [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Réglage détecteur format des originaux] est réglé sur « AB-3 » dans le « mode Réglages (administrateur) ».

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux dans le chargeur automatique de documents

   Insérez les originaux en alignant les coins tous ensemble dans le coin au fond à gauche du chargeur de documents.
   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS

2. #### Spécifiez le destinataire

   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - ENTRER UN DESTINATAIRE MANUELLEMENT
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Original de format mixte]

   Une croix apparaît sur l’icône.
   Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [Précédent].

4. - Si vous have sélectionné le mode fax internet (I-Fax), appuyez sur la touche [Original de format mixte] sur la gauche de l'écran initial.
   - Pour les originaux de format mixte, réglez "Original" sur "Auto".

   ###### Pour annuler la fonction Original de format mixte :

   Appuyez sur la touche [Original de format mixte] pour effacer la coche.

5. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.

Retour au début du chapitre