# IMPRESSION D'UN FAX PROTÉGÉ PAR MOT DE PASSE (RÉGLAGE DE MISE EN ATTENTE POUR L'IMPRESSION DES DONNÉES REÇUES)

## Présentation

En activant [Réglage de mise en attente pour l'imp. des données reçues], vous pouvez enregistrer les données reçues sans les imprimer, puis les imprimer en utilisant un mot de passe. Si cette fonction est activée, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche sur l'écran tactile lorsque vous recevez un fax.

###### Pour activer les réglages de mise en attente pour l'impression des fax reçus :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglages par défaut] → [Réglage de mise en attente pour l'imp. des données reçues].

### Capacité de mémoire fax restante

Si vous n'imprimez pas les données fax reçues et que vous ne les supprimez pas non plus, la mémoire du télécopieur va se remplir et l'appareil ne sera plus en mesure de recevoir de fax du tout. Il est nécessaire d'imprimer les données reçues dès que possible, sans les laisser dans la mémoire fax.
Vous pouvez consulter la capacité de mémoire fax restante dans l'écran initial du mode Fax.
Un message d'avertissement s'affiche lorsque la capacité de la mémoire fax est presque épuisée.

Les fax reçus sont conservés en mémoire quel que soit le mode de réception, automatique ou manuel.

## Utilisation

Une fois que vous avez entré, à l'aide des touches numériques, le mot de passe de 4 chiffres programmé à l'avance, l'impression commence.
Lorsque vous appuyez sur la touche [Annuler], l'écran de saisie du mot de passe se ferme. Il réapparaît si vous appuyez sur ou modifiez les modes. Dans ce cas, la touche des données en mémoire clignote sur l'écran tactile.

###### Pour afficher l'écran de la liste des données reçues après avoir entré le mot de passe :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage de l'aperçu] → [Réglage de vérif. données images reçues].
Retour au début du chapitre