# RÉGLAGES MAGASINS PAPIER

Ces réglages spécifient la fonction de changement automatique de magasin ainsi que le type et le format de papier pour chaque magasin papier.

### Commutation auto. de magasin

Lorsqu'un magasin manque de papier au cours de l'impression, cette fonction détermine si l'appareil doit sélectionner automatiquement un autre magasin contenant le même format/type de papier et continuer l'impression.

### Réglages de chaque magasin

Ces réglages permettent de définir le type et le format de papier, ainsi que les fonctions autorisées pour chaque magasin papier.
Lorsque vous appuyez sur le nom d'un magasin, l'écran de réglage du magasin s'affiche.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description
--- | ---
Type | Sélectionnez un type de papier à charger dans le magasin. Les types de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ». Pour définir un type d'utilisateur, voir « Enregistrement du type de papier ».
Format | Sélectionnez le format du papier dans la liste. Les formats de papier qui peuvent être sélectionnés varient en fonction des magasins papier. Les formats qui peuvent être sélectionnés peuvent également être limités par le type de papier sélectionné ci-dessus. Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ». Si le format souhaité n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez [Entrée directe] et entrez directement le format (seulement pour le plateau d'alimentation auxiliaire). Pour de plus amples renseignements, consultez « Réglages des magasins ».
Travaux autorisés depuis les magasins | Sélectionnez les modes qui peuvent être utilisés. Si vous ne souhaitez pas qu'une fonction donnée soit utilisée avec le magasin sélectionné, désactivez-la. Si le « Type » n'est pas du papier ordinaire, du papier recyclé, du papier couleur ou d'un type utilisateur, les options [Fax] et [I-Fax] ne peuvent pas être sélectionnées.
Réglage détection double alim. | Permet de définir s'il faut détecter les doubles alimentations. Ne s'affiche pas sur le MX-M904.

- Si le format de papier indiqué ici est différent du format du papier chargé dans un magasin, un problème ou un faux départ peut se produire lors de l'impression.
  Pour modifier le format du papier d'un magasin, consultez « AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ».
- Les propriétés de papier telles que « Face imposée » sont automatiquement configurées lorsque le type de papier est sélectionné. Les propriétés du magasin papier ne peuvent pas être modifiées dans cet écran.
- Dans le « mode Réglages (administrateur) », si vous avez sélectionné [Réglages système] → [Contrôle du périphérique] → [Désactivation du réglage des magasins], vous ne pouvez pas configurer les réglages des magasins (sauf pour le plateau d'alimentation auxiliaire).

###### Réglages des magasins

Magasin papier | Type de papier | Format | Réglage détection double alim.*1
--- | --- | --- | ---
Magasin 1 | Type de papier ordinaire, pré-imprimé, recyclé, en-tête, perforé, couleur, type utilisateur | A4, Letter (8-1/2" × 11") La commutation au format B5 doit être effectuée par un technicien de maintenance. | Désactivé
Magasin 2 | A4, letter (8-1/2" × 11") | Désactivé
Magasin 3 | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*2, Papier épais 2*2, Type utilisateur | Auto-AB (A3W, A4W*3, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-pouce (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), 9 × 12", 8K, 16K, 16KR | Désactivé
Magasin 4 | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*2, Papier épais 2*2, Type utilisateur | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")), Auto-pouce (12" × 18", 11" × 17", 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", 9" x 12" (A4W), 8K, 16K, 16KR | Désactivé
Étiquettes | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-pouce (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)) | Désactivé
Transparent | Auto-AB (A4, A4R), Auto-pouce (Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R)) | Désactivé
Intercalaire | Auto-AB (A4), Auto-pouce (Letter (8-1/2" × 11")) | Désactivé
Magasin 5 (lorsque le MX-LC12 est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*2, Papier épais 2*2 | A4, B5, 8-1/2" ｘ 11" | Désactivé
Magasin 5 (lorsque le MX-LCX3 est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*2, Papier épais 2*2 | A3, B4, A4, A4R, B5, A3W (12" × 18"), Ledger (11" × 17"), Legal (8-1/2" × 14"), 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), Letter (8-1/2" × 11"), Letter R (8-1/2" × 11"R) | Désactivé
Magasin 5 (lorsque le MX-LC13 est installé) | Pap. ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*2, Papier épais 2*2, Papier épais 3*2, Papier fin, Papier glacé, Type utilisateur | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11", SAR3, SAR4, A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R), Auto-pouce (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, SRA3, SRA4, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, A4R*3, B5, B5R*3), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Désactivé
Transparent | Comme pour le magasin 4
Intercalaire | Comme pour le magasin 4
Magasin 6 (lorsque le MX-LC13 est installé) | Pap. ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*2, Papier épais 2*2, Papier épais 3*2, Papier épais 4*2, Papier fin, Intercalaire, Transparent, Papier glacé, Étiquettes, Type utilisateur | Comme pour le magasin 5 (lorsque le MX-LC13 est installé). | Désactivé
Magasin 7 (lorsque 2 magasins grande capacité sont installés) | Comme pour le magasin 5 (lorsque le MX-LC13 est installé). | Comme pour le magasin 5 (lorsque le MX-LC13 est installé). | Désactivé
Magasin 8 (lorsque 2 magasins grande capacité sont installés) | Comme pour le magasin 6 (lorsque le MX-LC13 est installé). | Comme pour le magasin 5 (lorsque le MX-LC13 est installé). | Désactivé
Plateau d'alimentation auxiliaire (sur l'appareil) | Pap. ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*2, Papier épais 2*2, Papier épais 3*2, Papier épais 4*2, Papier fin, Papier glacé, Type utilisateur | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-pouce (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4, B5R), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, 8K, 16K, 16KR | Désactivé
Transparent | Comme pour le magasin 4
Intercalaire | Comme pour le magasin 4
Étiquettes | Comme pour le magasin 4
Plateau d'alimentation auxiliaire (lorsque le MX-LC13 est installé) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*2, Papier épais 2*1, Papier fin, Transparent, Type utilisateur | Auto-AB (A3W (12" × 18"), A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, B5, B5R, A5R, 11" × 17", 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, 8-1/2" × 11"), Auto-pouce (12" × 18" (A3W), 9" × 12" (A4W), 11" × 17", 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13-1/2"*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 11", 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2"R, A3, B4, A4), Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | Désactivé
Transparent | Comme pour le magasin 4
Intercalaire | Comme pour le magasin 4
Module d'insertion (supérieur) | Pap. Ordinaire, Pré-imprimé, Recyclé, À en-tête, Perforé, Couleur, Papier épais 1*2, Papier épais 2*2, Type utilisateur | Auto-AB (A3W (12" × 18"), 11" × 17", 8-1/2" × 11", A3, B4, A4W (9" × 12"), A4, A4R*3, 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13")*3, 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5")*3, 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2")*3, B5, B5R, A5R) Auto-pouce (12" × 18" (A3W), 11" × 17", 8-1/2" × 11", 8-1/2" × 11"R*3, 8-1/2" × 14"*3, 8-1/2" × 13"-1/2*3, 8-1/2" × 13-2/5"*3, 7-1/4" × 10-1/2"R, 5-1/2" × 8-1/2R, A3, B4, 9" × 12" (A4W), A4) Entrée du format-AB, Entrée du format-pouces, SRA3 (320 mm × 450 mm), SRA4 (225 mm × 320 mm), 8K, 16K, 16KR, 318 mm x 469 mm, 234 mm x 318 mm, 312 mm x 440 mm, 220 mm x 312 mm | -
Module d'insertion (inférieur) | -

*1 Ne s'affiche pas sur le MX-M904.
*2 Papier épais 1 : 106 g/m2 à 176 g/m2 (28 lbs bond à 65 lbs index)
Papier épais 2 : 177 g/m2 à 220 g/m2 (65 lbs index à 80 lbs Cover)
Papier épais 3 : 221 g/m2 à 256 g/m2 (80 lbs bond à 140 lbs index)
Papier épais 4 : 257 g/m2 à 300 g/m2 (140 lbs index à 110 lbs Cover)
*3 Le format détecté automatiquement est réglé dans « Form. ident. pour détec. auto. » (voir ci-dessous).

### Form. ident. pour détec. auto.

La fonction « Form. ident. pour détec. auto. » sert à sélectionner le format de papier qui est automatiquement détecté à partir de formats similaires lors de la détection automatique du format de papier.
Appuyez sur la touche [Choix format identique] pour afficher l'écran Form. ident. pour détec. auto.
Lorsqu'un format de papier est sélectionné en option, tous les formats de papier sont détectés comme le format sélectionné.

Magasin | Auto-AB | Auto-pouce
--- | --- | ---
Magasin 5/ Magasin 6 (lorsque les magasins grande capacité sont installés) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 14"
Magasin 7/Magasin 8 (lorsque 2 magasins grande capacité sont installés)
Plateau d'alimentation auxiliaire (sur l'appareil) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2") | 8-1/2" × 14", 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm)
Plateau d'alimentation auxiliaire (lorsque les magasins grande capacité sont installés) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Module d'insertion (supérieur) | 216 mm × 330 mm (8-1/2" × 13"), 216 mm × 340 mm (8-1/2" × 13-2/5"), 216 mm × 343 mm (8-1/2" × 13-1/2"), A4R | 8-1/2" × 13-1/2" (216 mm × 343 mm), 8-1/2" × 13-2/5" (216 mm × 340 mm), 8-1/2" × 11"R, 8-1/2" × 14"
Module d'insertion (inférieur)

## Enregistrement du format personnalisé (Plateau d'alimentation auxiliaire)

### Plateau d'alimentation auxiliaire

Si, dans le plateau d'alimentation auxiliaire, vous utilisez souvent un papier de format non standard, vous pouvez enregistrer préalablement ce format.
L'enregistrement de ce format vous épargnera les réglages laborieux à chaque fois que vous devrez l'utiliser.
Jusqu'à 7 types de papier peuvent être enregistrés.
Utilisez la touche ([Personnalisé 1] à [Personnalisé 7]) dans laquelle vous voulez enregistrer ou modifier un format de papier ; l'écran d'enregistrement s'affiche.
Sélectionnez si vous souhaitez entrer le format en mm (« Entrée du format-AB ») ou en pouces (« Entrée du format-pouces »), puis définissez les dimensions X et Y du papier.

###### Liste des éléments de configuration

Sélection pouces | Emplacement du magasin papier | Plage de réglage
--- | --- | ---
Entrée du format-AB | Installé dans l'appareil | Selon l'axe X : 182 mm à 457 mm Selon l'axe Y : 100 mm à 305 mm
Magasin à grande capacité | Selon l'axe X : 140 mm à 470 mm Selon l'axe Y : 100 mm à 320 mm
Entrée du format-pouces | Installé dans l'appareil | Selon l'axe X : 7-1/5" à 18" Selon l'axe Y : 4" à 12"
Magasin à grande capacité | Selon l'axe X : 5-1/2" à 18-1/2" Selon l'axe Y : 4" à 12-1/2"

### Magasin 4, Magasin grande capacité (MX-LC13)

Si vous utilisez souvent un papier de format non standard, vous pouvez enregistrer préalablement ce format. L'enregistrement de ce format vous épargnera les réglages laborieux à chaque fois que vous devrez l'utiliser.
Cette opération s'effectue dans [Réglages des magasins] sur le panneau de commande. Appuyez sur [Entrée directe] dans l'onglet [Format] du magasin pour enregistrer le format de papier. Ensuite, sélectionnez l'unité de mesure pour entrer le format en mm (« Entrée du format-AB ») ou en pouces (« Entrée du format-pouces »), puis définissez les dimensions X et Y du papier.

###### Liste des éléments de configuration

Sélection pouces | Emplacement du magasin papier | Plage de réglage
--- | --- | ---
Entrée du format-AB | Magasin 4 | Selon l'axe X : 148 mm à 457 mm Selon l'axe Y : 100 mm à 305 mm
Magasins grande capacité | Selon l'axe X : 180 mm à 470 mm Selon l'axe Y : 180 mm à 320 mm
Entrée du format-pouces | Magasin 4 | Selon l'axe X : 5-7/8" à 18" Selon l'axe Y : 4" à 12"
Magasins grande capacité | Selon l'axe X : 7-1/5" à 18-1/2" Selon l'axe Y : 7-1/5" à 12-1/2"

Retour au début du chapitre