# LISTE DES RÉGLAGES RÉSEAU

## Présentation

La liste suivante reprend des éléments du mode réglage, les réglages par défaut et les restrictions de chaque élément.
Selon les spécifications de l'appareil et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.
U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages réseau
| Configuration rapide
| Non | Oui
| Réglages IPv4
| - | Non | Oui
| Réglages IPv6
| - | Non | Oui
| Réglages du nom de réseau
| - | Non | Oui
| Réglages DNS
| - | Non | Oui
| Réglages SMTP
| - | Non | Oui
| Réglages LDAP
| - | Non | Oui
| Réglage Dossier public/NAS
| - | Non | Oui
| Réglages généraux
| Non | Oui
| Réglages généraux
| Non | Oui
| Imprimer la page d'état au démarrage
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages réseau
| - | Non | Oui
| Réinitialiser la carte d'interface réseau
| - | Non | Oui
| RÉGLAGES DU PROTOCOLE
| Non | Oui
| Réglages IPv4
| Non | Oui
| DHCP/BOOTP
| Désactivé | Non | Oui
| RARP
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages IPv6
| Non | Oui
| IPv6
| Désactivé | Non | Oui
| DHCPv6
| Activé | Non | Oui
| Commande ping
| Non | Oui
| NetWare
| Non | Oui
| Réglages NetWare
| Non | Oui
| NetWare
| Désactivé | Non | Oui
| Type de cadre
| 802.2 | Non | Oui
| Mode de fonctionnement
| PSERVER | Non | Oui
| Réglages du serveur d'impression
| - | Non | Oui
| Réglages de l'imprimante distante
| - | Non | Oui
| EtherTalk
| Non | Oui
| Réglages EtherTalk
| Non | Oui
| EtherTalk
| Désactivé | Non | Oui
| NetBIOS
| Non | Oui
| Réglages NetBIOS
| Non | Oui
| NBT/WINS
| Désactivé | Non | Oui
| RÉGLAGES DES SERVICES
| Non | Oui
| DNS
| - | Non | Oui
| WINS
| - | Non | Oui
| SMTP
| - | Non | Oui
| SNMP
| - | Non | Oui
| Kerberos
| - | Non | Oui
| SNTP
| - | Non | Oui
| mDNS
| - | Non | Oui
| RÉGLAGES DES PORTS D'IMPRESSION
| Non | Oui
| LPD
| Non | Oui
| Réglages LPD
| Non | Oui
| LPD
| Activé | Non | Oui
| Dépassement de délai
| 0 secondes | Non | Oui
| Utiliser bannière
| Désactivé | Non | Oui
| RAW
| Non | Oui
| Réglages de l'impression Raw
| Non | Oui
| Impression RAW
| Activé | Non | Oui
| Numéro de port
| 9100 | Non | Oui
| Dépassement de délai
| 90 secondes | Non | Oui
| Utiliser bidirectionnel
| Désactivé | Non | Oui
| WSD
| Non | Oui
| Réglages WSD
| Non | Oui
| Impression WSD
| Activé | Non | Oui
| Utiliser Multicast Discovery
| Activé | Non | Oui
| Réglages LDAP
| Non | Oui
| Réglages LDAP
| Activé | Non | Oui
| Liste de carnets d'adresses globales
| - | Non | Oui
| Réglage Dossier public/NAS
| Non | Oui
| Public
| Utilisation du stockage
| Autorisé | Non | Oui
| Partagé
| Utilisation du stockage
| Autorisé | Non | Oui
| Réglage proxy
| Non | Oui
| Adresse du serveur proxy
| - | Non | Oui
| Nom d'utilisateur
| - | Non | Oui
| Mot de passe
| - | Non | Oui
| Numéro de port
| 8080 | Non | Oui
| Adresse sans utiliser proxy
| - | Non | Oui
| Réglages sans fil
| Non | Oui
| Réglages sans fil
| - | Non | Oui
| Réglages d'accès HTTP
| Non | Oui
| Nombre d'utilisateurs qui peuvent se connecter en même temps
| 32 | Non | Oui
| Temps de déconnexion auto.
| 60 | Non | Oui
| Voir l'utilisateur connecté*
| - | Non | Oui

*Cette option ne peut pas être réglée sur l'appareil. Elle peut être réglée dans le mode Réglages (version Web). (Les droits d'administrateur sont obligatoires.)
Retour au début du chapitre