# ENTRER UN DESTINATAIRE MANUELLEMENT

## Présentation

Dans les modes « Numériser vers courrier électronique » et « Fax », vous pouvez entrer directement un destinataire pour le spécifier. Dans le mode « Numériser vers le dossier réseau », vous pouvez spécifier directement une référence.
Pour « Numériser vers FTP » ou « Numériser vers un poste de travail », vous ne pouvez pas entrez un destinataire manuellement.

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la zone de texte Adresse

   - En mode I-Fax, appuyez sur la zone de texte pour afficher l'écran de sélection du type d'adresse. Appuyez sur la touche [I-Fax] ou [SMTP direct].
   - Dans le mode de saisie des données, sélectionnez le mode de la destination, puis saisissez l'adresse de destination.
   - Si vous appuyez sur la zone de texte Adresse dans « Numériser vers FTP » ou « Numériser vers un poste de travail », l'écran du carnet d'adresses s'affiche.

2. #### Utilisez le clavier logiciel pour entrer l'adresse d'un destinataire.

   - Pour le mode Numérisation vers un dossier réseau, l'écran de saisie du dossier réseau s'affiche. Voir « Spécifier un dossier réseau comme adresse ».
   - Après avoir entré l'adresse du destinataire, appuyez sur la touche [OK].
   - Pour parcourir successivement les champs [À], [Cc] et [Cci], appuyez sur .
     Vous pouvez sélectionner [Bcc] si [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages de numérisation] → [Réglages de numérisation] → [Réglage Cci] sont sélectionnés et si [Activer Cci] est activé.
   - En mode I-Fax, l'écran de demande du rapport de réception s'affichera si [Réglages système] dans le « mode Réglages (administrateur) » → [Réglages envoi d'image] → [Réglages des fax internet] → [Réglages de numérisation] → [Réglages envoi] sont sélectionnés et si [Régl. d'activ./désactiv. rapport récep. I-Fax] est activé. Si vous souhaitez recevoir un rapport, appuyez sur la touche [Configuration]. Sinon, appuyez sur la touche [Annuler]. (Quand SMTP direct est utilisé, la confirmation de transmission n'est pas exécutée.)

### Spécifier un dossier réseau comme adresse

1. #### Appuyez sur la touche [Parcourir]

   - Pour saisir directement une adresse, appuyez sur la zone de saisie [Chemin du dossier]. Le clavier s'affiche.
   - Si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont nécessaires, demandez-les à votre administrateur de serveur et saisissez-les.

2. #### Appuyez sur la touche correspondant au groupe de travail auquel vous voulez accéder

   - Appuyez sur et entrez un mot-clé pour rechercher un groupe de travail, un serveur ou un dossier réseau.
   - Il est possible d'afficher jusqu'à 100 groupes de travail, 100 serveurs et 100 dossiers réseau.
   - Appuyez sur pour revenir à l'écran de l'étape 1.

3. #### Appuyez sur la touche du serveur ou de l'ordinateur auquel vous voulez accéder

   Si un écran s'affiche et vous invite à entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe, demandez à l'administrateur de votre serveur et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe appropriés.

4. #### Appuyez sur la touche du dossier réseau

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [Entrée]. Vous revenez à l'écran de l'étape 1. Appuyez à nouveau sur la touche [Entrer] pour accepter la destination.

Retour au début du chapitre