# SÉQUENCE D'ENVOI D'IMAGE

Passez en mode Envoi d'image à partir de l'écran d'accueil ou à partir de chaque mode et suivez la procédure ci-dessous.

- SÉLECTION DU MODE SCANNER RÉSEAU

## Utilisation

1. #### Placez l'original

   Placez l'original dans le chargeur automatique de documents ou sur la vitre d'exposition.

   - CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS
   - VITRE D'EXPOSITION

2. #### Spécifiez le destinataire

   Appuyez sur la zone de texte appropriée pour entrer directement le destinataire ou recherchez et récupérez le carnet d'adresses ou le numéro.

   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - ENTRER UN DESTINATAIRE MANUELLEMENT
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Configurez les paramètres de numérisation

   Précisez le format de numérisation de l'original, l'exposition, le format de fichier, et autres éléments.

   - NUMÉRISATION AUTOMATIQUE DES DEUX FACES D'UN ORIGINAL
   - SPÉCIFIER LA TAILLE DE NUMÉRISATION DE L'ORIGINAL PAR FORMAT DE PAPIER
   - SPÉCIFIER LA TAILLE DE NUMÉRISATION DE L'ORIGINAL À L'AIDE DE VALEURS NUMÉRIQUES
   - DÉFINITION DE LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE
   - SPÉCIFIER L'EXPOSITION DE NUMÉRISATION ET LE TYPE D'IMAGE DE L'ORIGINAL
   - SPÉCIFIER LA RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION
   - En modes Numérisation et Saisie de données
   - MODE I-FAX
   - MODIFICATION DU RÉGLAGE DU MODE COULEUR
   - ENVOI D'UN GRAND NOMBRE DE PAGES

4. #### Réglage Autres

   Configurez des fonctions autres que les réglages de numérisation, comme l'envoi de deux pages sur une seule page.

   - ÉCRAN AUTRES

5. #### Envoyez l'original

   Appuyez sur la touche [Départ].
   - Vous pouvez vérifier l'image d'aperçu en appuyant sur la touche [Aperçu] avant d'appuyer sur la touche [Départ]. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant.
   - Si vous avez placé l'original sur la vitre d'exposition, répétez l'opération autant de fois qu'il y a d'originaux à numériser. Après avoir numérisé tous les originaux, appuyez sur la touche [Fin lecture]. (une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numérisation suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez ensuite sur la touche [Départ] pour envoyer l'original).
   - Si vous appuyez sur la touche [Fichier] ou sur la touche [Fichier temp.] du panneau d'action avant d'envoyer une image, vous pouvez enregistrer l'original numérisé sous forme de données.
     - ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'UN ORIGINAL NUMÉRISÉ
     - ENREGISTREMENT DES DONNÉES D'UN ORIGINAL NUMÉRISÉ

Retour au début du chapitre