# AJOUT D'UNE MARGE

## Présentation

Ce chapitre explique comment déplacer la position d'impression et ajouter une marge à gauche, à droite ou en haut du papier. Cette fonction est utile lorsqu'une agrafe ou une perforation tombe sur des caractères imprimés.
Cette fonction peut être utilisée avec la fonction d'agrafage ou de perforation lorsqu'un finisseur ou un finisseur piqûre à cheval est installé.

Sans la fonction décalage de la marge | Avec la fonction décalage de la marge
--- | ---

## Utilisation

### Windows

1. #### Cliquez sur l'onglet [Principal] et sélectionnez « Côté de la reliure ».

2. #### Sélectionnez « Décalage de marge »

   Sélectionnez une cible dans le menu « Décalage de marge ».

   ###### Pour modifier la valeur numérique d'une marge :

   Sélectionnez tout d'abord une valeur proche de la valeur souhaitée parmi les éléments de réglage du menu déroulant, puis cliquez sur le bouton [Réglages]. Cliquez ensuite sur ou entrez directement une valeur numérique.

### Macintosh

1. #### Sélectionnez [Fonctions d'imprimante] puis « Côté de la reliure ».

2. #### Sélectionnez « Décalage de marge »

Retour au début du chapitre