# RÉGLAGES D'ENVOI D'IMAGE

## Réglages de fonctionnement - Onglet « Réglages par défaut »

Pour une explication des réglages associés à la fonction fax, voir « RÉGLAGES D'ENVOI D'IMAGE - FONCTIONS FAX ».
Cet onglet sert à configurer des éléments qui sont liés à des réglages par défaut des Réglages d'envoi d'image.

###### Conserve les réglages un moment après la fin de la numérisation.

Utilisez ce réglage pour conserver les réglages une fois la numérisation terminée (jusqu'à ce que le mode d'effacement automatique soit activé).

###### Réglage de l'affichage par défaut

Permet de sélectionner un écran de base qui s'affiche lorsque l'on appuie sur la touche Env. d'image.

- Cour. électr.
- Dossier réseau
- FTP/Poste de travail
- I-Fax (lorsque le kit d'extension fax internet est installé)
- FAX (lorsque le kit d'extension fax internet ou le kit d'extension fax est installé)
- Entrée données (lorsque le module d'intégration d'application est installé)

###### Sélection par défaut dans le carnet d'adresses

Elément | Description
--- | ---
Appliquer les adresses des modes d'envoi seulement | Lorsqu'une adresse est sélectionnée dans le carnet d'adresses, seules les adresses affichées en mode de restriction sont appliquées.
Catégorie à afficher par défaut | Sélectionnez une catégorie à afficher avec la valeur par défaut. Aucun Favoris Catégories 1 à 32
Afficher tous les types d'adresses quel que soit le mode affiché actuellement. | Affiche toutes les destinations indépendamment du mode affiché quand ce réglage est activé.
Accroître le carnet d'adresses | Une liste de carnets d'adresses accrus apparaît.

###### Orientation de l'image

Définit l'orientation de l'image par défaut.

###### Réglage de la résolution initiale

Les réglages suivants sont disponibles pour les résolutions par défaut des numérisation classique, courrier électronique, I-Fax et Fax.
Si vous cochez la case « App. résol. définie lors de l'enreg. » (), le réglage de résolution appliqué sera celui qui avait été enregistré avec l'image enregistrée par la fonction d'archivage de documents. Il peut être configuré pour chaque élément.

Elément | Description
--- | ---
Numérisation | 100 × 100 ppp, 150 × 150 ppp, 200 × 200 ppp, 300 × 300 ppp, 400 × 400 ppp, 600 × 600 ppp
Cour. électr. | 100 × 100 ppp, 150 × 150 ppp, 200 × 200 ppp, 300 × 300 ppp, 400 × 400 ppp, 600 × 600 ppp
I-Fax | 200 × 100 ppp, 200 × 200 ppp*, 200 × 400 ppp*, 400 × 400 ppp*.600 × 600 ppp*
FAX | Standard, Fin*, Super fin*, Ultra fin*

*Les réglages pour « Demi-tons » peuvent également être effectués.

###### Réglages de l'exposition par défaut

Permet de définir les réglages d'exposition par défaut pour la numérisation d'un document en mode envoi d'image. Sélectionnez [Auto] ou [Manuel]. Si vous sélectionnez [Manuel], réglez l'exposition sur l'un des 5 niveaux.

###### Type d'image d'original par défaut

Sélectionnez le type d'original à l'avance pour activer la numérisation à une résolution adéquate (seulement pour les modes numérisation et clé USB).
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Texte/Photo imp.
- Texte/Photo
- Texte
- Photo
- Photo imprimée
- Carte

Aucun type d'original ne peut être sélectionné si l'option Réglages d'exposition initiaux est réglée sur [Auto].

###### Netteté

Cette fonction permet de souligner le contour d'une image et la montrer clairement pour la numérisation d'un document en mode Envoi d'image. Elle peut être réglée à l'un des 5 niveaux.

###### Contraste

Ce réglage permet d'ajuster le contraste d'une image pour la numérisation d'un document en mode envoi d'image. Elle peut être réglée à l'un des 5 niveaux.

###### Envoyer la même image que celle envoyée par Fax/I-Fax

Activez cette fonction pour envoyer la même image simultanément via le mode fax ou I-Fax avec un autre mode. Si cette fonction est désactivée, une image spécifiée avec chaque Réglage de numérisation sera envoyée au Courrier électronique, FTP, Poste de travail et Dossier réseau.

###### Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.

Ce réglage est utilisé pour obliger l'utilisateur à appuyer sur la touche avant de saisir l'adresse suivante lors d'une diffusion.
Lorsque ce réglage est activé, l'utilisateur ne peut éviter d'appuyer sur la touche même si l'adresse suivante est entrée au moyen d'une touche express ; il est obligé d'appuyer sur .
Si un utilisateur essaie d'entrer l'adresse suivante sans appuyer sur la touche , un double bip retentit et l'entrée est rejetée.

###### Son numérisation terminée

Permet de spécifier l'émission d'un son à l'issue de la numérisation d'un original.

###### Désact. la commutation de l'ordre d'affichage

Désactive la modification de l'ordre d'affichage (numéro de recherche, ascendant, descendant).
Une fois réglée, la séquence d'affichage ne peut plus être modifiée. L'ordre d'affichage reste l'ordre en vigueur quand ce réglage est activé.

###### Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues

Cette fonction garde en mémoire les fax et I-Fax reçus sans les imprimer. Il est possible d'imprimer les fax en entrant un mot de passe (réglage par défaut : 0000).
Pour modifier le mot de passe, réglez [Changer le mot de passe] sur .
Ces paramètres peuvent être modifiés quand il n'y a pas de données reçues dans la mémoire de l'appareil (les données présentes dans une boîte mémoire confidentielle ou de diffusion relais sont exclues).

###### Tampon de vérification par défaut (lorsque le module tampon de vérification est installé)

Activez cette fonction pour toujours apposer le tampon de vérification sur l'original qui a déjà été numérisé en utilisant le chargeur automatique de documents.

###### Réglage de largeur à effacer

Ce réglage sert à définir la largeur d'effacement par défaut pour l'effacement. Spécifiez une valeur comprise entre 0 mm (0") to 20 mm (1") par paliers de 1 mm (1/8") pour la largeur d'effacement des bords et la largeur d'effacement du centre.

###### Sortie des données reçues à une heure spécifiée

Ce réglage est utilisé pour imprimer les données reçues à une heure spécifiée. Cette fonction est disponible si le "Réglage de vérification des données images reçues" est activé.
* Affiché lorsque le kit d'extension fax internet ou le kit d'extension fax est installé. Si l'option « Sortie des données reçues à une heure spécifiée » est cochée (), ce réglage est grisé.
Si l'option « Changer le mot de passe » ou « Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues » est désactivée (), le champ de saisie du mot de passe est grisé.

## Réglages de fonctionnement - Onglet « Activer/Désactiver les réglages »

Cet onglet sert à configurer des éléments qui sont liés à l'option « Activer/Désactiver les réglages » pour les Réglages d'envoi d'image.

### Réglages de Désactivation de l'enregistrement

Vous pouvez interdire séparément l'enregistrement d'adresses à partir de l'appareil, à partir du mode Réglages (version Web) ou à partir de l'ordinateur.

###### Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande

Désactive la gestion des adresses à partir de l'appareil.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)
- Contacts

###### Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web

Désactive l'enregistrement des destinations à partir du Mode Réglage (version Web).
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Groupe (entrée directe)
- Groupe (carnet d'adresses)
- Contacts

###### Désactiver l'enregistrement de programme

Permet de désactiver l'utilisation du carnet d'adresses pour tous les programmes.

###### Désactiver l'enreg. de boîte mémoire

Désactive tous les types d'enregistrement de boîtes mémoire.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Mémoire de relève
- Confidentiel
- Diffusion relais (Entrée directe)
- Diffusion relais (Carnet d'adresses)

###### Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale

Désactive le contrôle des adresses depuis la recherche d'adresse globale.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- I-Fax
- FAX

###### Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool

Désactive la gestion des adresses à partir de Network Scanner Tool.
Utilisez cette option pour supprimer l'enregistrement des données d'un autre appareil par routage à l'arrivée du carnet d'adresses.

###### Désactiver le transfert via le réseau

Cela empêche le routage à l'arrivée.

### Paramètres pour désactiver la transmission

Désactivent les opérations de transmission suivantes.

###### Désactiver [Renvoyer] en mode envoi de fax/image

Ce paramètre sert à interdire la transmission qui est activée par la touche [Envoyer aux adresses récemment utilisées] sur le panneau d'action.

###### Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses

Désactive la sélection de destinations à partir du carnet d'adresses.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- FTP
- Dossier réseau
- Dossier réseau
- I-Fax (y compris SMTP direct)
- FAX

###### Désactiver l'entrée directe

Désactive l'entrée directe de l'adresse de destination et autres.
Configurez le réglage de chacun des éléments suivants :

- Cour. électr.
- Dossier réseau
- I-Fax (y compris SMTP direct)
- FAX

###### Désactiver la transmission PC-I-Fax

Cette option interdit la transmission PC-I-Fax

###### Désactiver la transmission PC-Fax

Cette option interdit la transmission PC-Fax

## Réglages de fonctionnement - Onglet « Nom personnel et destination définis »

Cet onglet est utilisé pour enregistrer les données de l'expéditeur pour les fax et I-Fax.

### Enregistrement des données de l'émetteur

Permet d'enregistrer le nom de l'émetteur du fax ou de l'I-Fax, le numéro de fax de l'émetteur et son adresse dans le cas d'I-Fax. Le nom, le numéro de fax ou l'adresse I-Fax fax enregistrés de l'émetteur seront imprimés en haut du fax reçu.

###### Nom expéditeur

Entrez un nom d'expéditeur par défaut (maximum de 20 caractères).

###### Numéro de fax de l'expéditeur

Entrez le numéro de fax de l'expéditeur (jusqu'à 20 caractères).
Pour insérer une pause entre les chiffres du numéro, appuyez sur la touche [-].
Pour insérer un espace entre les chiffres du numéro, appuyez sur la touche [Espace].

###### Adresse I-Fax personnelle

Entrez une adresse d'expéditeur par défaut (maximum de 56 caractères).

### Enreg. de la sélection du nom perso.

Utilisez cette fonction pour enregistrer des noms d'utilisateur qui sont utilisés avec « Sélectionner nom perso. » dans « Autres ». Vous pouvez enregistrer jusqu'à 18 noms d'émetteurs.
Utilisez cette option pour enregistrer des informations de nom de l'expéditeur autres que celles déjà enregistrées pour les lignes 1, 2 et 3.

###### Ajouter nouv.

Entrez le nom de l'expéditeur (jusqu'à 20 caractères).
Une fois un nom d'expéditeur entré, appuyez sur la touche [Enregistrer].
Les numéros d'enregistrement sont compris entre 01 et 18. Le plus petit numéro est automatiquement attribué au nom de l'expéditeur lorsque vous commencez sont enregistrement. Vous ne pouvez pas modifier ce numéro.

###### Liste des noms d'expéditeur

Affiche une liste des noms d'expéditeurs actuellement enregistrés.
Pour supprimer un nom d'expéditeur sélectionné, cochez la case située à gauche de « N° » () et appuyez sur la touche [Effacer].

## Réglages de numérisation - Onglet « Réglages de numérisation »

Cet onglet est utilisé pour configurer les réglages liés à la fonction d'envoi d'image (numérisation, I-Fax, etc.)
Pour une explication des réglages associés à la fonction fax, voir « RÉGLAGES D'ENVOI D'IMAGE - FONCTIONS FAX ».
Les réglages suivants sont associés au numériseur.

### Réglage de l'expéditeur par défaut

Les informations enregistrées ici sont utilisées si vous ne spécifiez pas [Répondre à] dans les Réglages d'envoi de Numériser vers courrier électronique.

###### Nom expéditeur

Entrez un nom d'expéditeur par défaut (maximum de 20 caractères).

###### Adresse de courrier électronique de réponse

Entrez une adresse de réponse par défaut (maximum de 64 caractères).
Si seul le nom d'expéditeur est enregistré, il ne sera pas utilisé comme information d'expéditeur.

### Réglages du mode couleur par défaut

Sélectionnez un réglage de mode couleur par défaut pour couleur et noir & blanc avec une adresse courrier électronique, un dossier réseau, FTP, et Poste de travail. Indiquez « Numérisation classique », sauf si une adresse de courrier électronique est précisée.
Si vous cochez la case « Désactiver changement du réglage N&B en mode auto. » (), les réglages de noir et blanc de l'écran initial sont désactivés lorsque le mode couleur est réglé sur Auto.
Auto. (Mono 2, Niveaux de gris*), Couleurs, Niveaux de gris, Mono 2
* Lors de la numérisation d'un original noir et blanc avec le mode couleur réglé sur [Auto]

### Réglage du format de fichier initial

Précisez le format de fichier initial pour envoyer un fichier en mode Courrier électronique, Dossier réseau, FTP, ou Poste de travail. Indiquez « Numérisation classique », sauf si une adresse de courrier électronique est précisée.

###### Format de fichier

PDF, PDF/A, TIFF, JPEG*1, PDF compact*2, 5, PDF compact (Ultra fin)*2, 5, PDF compact/A*4, PDF compact/A (Ultra Fin)*4, PDF crypté, PDF crypté et compact*3, 5, PDF crypté et compact (Ultra fin)*3, 5, XPS
*1 Lorsque [Noir et blanc] est sélectionné, le format est [TIFF].
*2 Lorsque [Noir et blanc] est sélectionné, le format est [PDF].
*3 Lorsque [Noir et blanc] est sélectionné, le format est [PDF crypté].
*4 Lorsque [Noir et blanc] est sélectionné, le format est [PDF/A].
*5 Lorsque le kit d'extension numérisation est installé

###### N/B

Mode de compression : Néant, MH (G3), MMR (G4)

###### Couleur

Taux de compression : Faible, Moyen, Elevé
Acc. carac. noirs

###### Pages spécifiées par fichier

Lorsque cette option est activée (), un fichier est créé pour chaque page.
Spécifiez le nombre de pages pour chaque fichier.

### Mode de compression lors de la diffusion

Sélectionne le mode de compression pour la diffusion à l'aide de Numériser vers courrier électronique ou I-Fax. Le mode de compression défini ici est utilisé pour toutes les destinations quels que soient les réglages de mode de compression individuels.

###### Noir & Blanc

MH (G3), MMR (G4)

###### Couleur

Comp faible, Comp moyen., Comp élevée
Accentuer caractères noirs

### Régler la taille maximale des données à envoyer (Cour.électr.)

Pour empêcher la transmission de fichiers image trop volumineux par numérisation vers courrier électronique, la taille d'un fichier peut être limitée de 1Mo à 10 Mo par incréments de 1 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.
Si vous ne voulez pas spécifier de limite, sélectionnez [Illimité].
Ce réglage est associé à « Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour.électr.) » des réglages I-Fax.

### Taille maximale des données en pièce jointe (FTP/Poste de travail/Dossier réseau)

Une limite peut être définie pour la taille des fichiers pouvant être envoyés en mode numérisation vers FTP, vers un poste de travail ou vers un dossier réseau. Les limites qui peuvent être sélectionnées sont 50 Mo, 150 Mo et 300 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.
Si vous ne voulez pas spécifier de limite, sélectionnez [Illimité].
Pendant la diffusion qui comprend des destinations de courrier électronique et I-Fax, la limite définie dans « Régler la taille maximale des données à envoyer (Cour.élect.) » prévaut.

### Réglage Cci

###### Activer Cci

Activez ce réglage si vous souhaitez utiliser la transmission Cci. Affiche la touche [Cci] sur l'écran du carnet d'adresses d'envoi d'image.

###### Afficher adresse <span class="key_name">[Cci]</span> sur l'écran d'état des travaux

Affiche les adresses Cci sur l'écran d'état du travail et l'onglet de la liste des adresses.

### Désactiver la fonction de numérisation

Indiquez ceci pour désactiver la numérisation depuis un ordinateur distant.

## Réglages de numérisation - Onglet « Adresse par défaut »

Il est possible d'enregistrer une adresse par défaut permettant de transmettre en appuyant simplement sur la touche [Départ] sans saisir d'adresse. Réglez [Réglage de l'adresse par défaut] sur [activé] pour spécifier l'adresse par défaut.

- Si la destination par défaut est réglée, l'écran de base passe en mode numérisation.
- Une seule adresse peut être définie par défaut pour la numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers poste de travail et la numérisation vers dossier réseau.

### Ajout. sélect.

Sélectionner une adresse à utiliser par défaut.

###### Se connecter avec adresse e-mail utilisateur.

L'adresse de courrier électronique de l'utilisateur connecté est définie comme adresse par défaut.
Sélectionnez les éléments suivants en fonction de votre utilisation prévue.

Elément | Description
--- | ---
Appliquer aussi pour l'écran Fax/I-Fax | Dans l'écran Fax/I-Fax, si vous ne voulez pas appliquer l'adresse de courrier électronique de l'utilisateur connecté comme destination par défaut, cochez la case [Appliquer aussi pour l'écran Fax/I-Fax] ().
Autoriser l'annulation | Vous pouvez annuler l'adresse de courrier électronique de l'utilisateur identifié qui est saisie automatiquement. Pour annuler, appuyez sur la touche [Annuler] sur le panneau d'action.

###### Sélectionner dans le répertoire

- Pour afficher le carnet d'adresse souhaitée, affinez la recherche par ordre alphabétique ou par catégorie avec la liste des [Index]. Vous pouvez sélectionner le nombre d'adresses qui doivent être affichées à la fois avec [Afficher les éléments].
- Lorsque vous sélectionnez le nom de l'adresse souhaitée et appuyez sur la touche [Enregistrer], l'adresse sélectionnée peut être définie comme adresse par défaut.

## Réglages de fax internet - Onglet « Réglages par défaut »

Cet onglet permet de configurer les réglages I-Fax par défaut.

- Pour une explication des réglages associés à la fonction fax, voir « RÉGLAGES D'ENVOI D'IMAGE > FONCTIONS FAX »
- Ces réglages peuvent être configurés lorsque le kit d'extension fax internet est installé.

###### Impression en réveil automatique

Si la touche [Marche] est sur la position d'arrêt (mais si l'interrupteur principal est sur « ») et si un I-Fax est reçu, cette fonction activera l'appareil et imprimera le fax.
Si cette fonction est désactivée, les I-Fax reçus ne seront imprimés que lorsque la touche [Marche] sera placée en position de marche.

###### Réglage compression

Il sert à définir le mode de compression par défaut pour la transmission d'I-Fax.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- MH (G3)
- MMR (G4)

###### Réglage du volume du haut-parleur

Règle le volume des signaux de réception de fax et des signaux d'erreur de communication qui sont émis via le haut-parleur.
Un signal de réception de fax retentit une fois que l'appareil a vérifié le serveur de messagerie et récupéré les fax reçus. Un signal d'erreur de communication retentit lorsqu'un courrier électronique indiquant que l'envoi a échoué est reçu de l'appareil I-Fax du destinataire.

###### Impression première page sur rapport de transaction

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, il est utilisé pour imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Sélectionnez l'un des réglages suivants :

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Ce réglage sera inutile si le prochain « Réglage du choix d'impression du rapport de transaction » est configuré sur « Aucune impression de rapport ».

###### Réglage du choix d'impr. du rapport de transaction

Définissez si un rapport de transaction est imprimé ou non et s'il est imprimé, la condition d'impression. Sélectionnez un réglage pour chacune des opérations suivantes :

Elément | Description
--- | ---
Envoi unique | Imprimer tous les rapports N'imprimer que les rapports d'erreur Aucune impression de rapport
Diffusion | Imprimer tous les rapports N'imprimer que les rapports d'erreur Aucune impression de rapport
Réception en cours | Imprimer tous les rapports N'imprimer que les rapports d'erreur Aucune impression de rapport

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, il est utilisé pour imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Pour plus d'informations, voir « Impression première page sur rapport de transaction ».

###### Réglage du choix d'impr. du rapport d'activité

Imprime régulièrement le rapport d'activité d'envoi d'images enregistré dans la mémoire de l'appareil.
Vous pouvez configurer l'appareil pour que le rapport d'activité d'envoi d'images soit imprimé chaque fois que le nombre de transactions atteint 200 ou à une date spécifiée (une fois par jour seulement) (Les réglages peuvent être activés simultanément.)

- Si vous sélectionnez uniquement le réglage [Impression journalière à une heure définie] () et que le nombre de transactions enregistrées atteint 200 avant l'heure spécifiée, chaque nouvelle transaction efface la transaction la plus ancienne (celle-ci ne sera pas imprimée).
- Vous pouvez imprimer manuellement le rapport de transaction si nécessaire.
  Consultez "IMPRESSION DES LISTES (ADMINISTRATEUR)" dans Mode réglages.

###### Réglage du choix d'impression du texte

Dans I-Fax, les fichiers image joints aux courriers électroniques sont normalement imprimés. Ce réglage peut être activé pour imprimer également le corps du courrier électronique (objet et message).
Ce réglage s'applique aussi à l'impression du texte des courriers électroniques sans pièces jointes.
Vous pouvez imprimer 5 pages de texte maximum.

## Réglages de fax internet - Onglet « Réglages d'envoi »

Cet onglet permet de configurer les réglages d'envoi pour I-Fax.

- Pour une explication des réglages associés à la fonction fax, voir « RÉGLAGES D'ENVOI D'IMAGE > FONCTIONS FAX »
- Ces réglages peuvent être configurés lorsque le kit d'extension fax internet est installé.

###### Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Fax

Ce réglage vous permet de demander un rapport de réception lorsque vous envoyez un I-Fax.

###### Régl. dépassement délai de demande rapport de récep. i-fax

Le délai d'attente d'un rapport de réception envoyé par l'appareil de destination peut être défini de 1 heure à 240 heures par incréments de 1 minute.
Ce réglage fonctionne uniquement si l'option « Régl. d'activ./désactiv. rapport récep. I-Fax » est activée.

###### Nombre de renvois en cas d'erreur de réception

Le nombre de tentatives de renvoi quand un message d'erreur est reçu d'un destinataire d'I-Fax peut être défini à n'importe quelle valeur de 0 à 15.
Ce réglage fonctionne uniquement si l'option « Régl. d'activ./désactiv. rapport récep. I-Fax » est activée.

###### Régler la taille maximale des données à envoyer (Cour.électr.)

Pour empêcher la transmission de fichiers image trop volumineux par I-Fax, la taille d'un fichier peut être limitée de 1 Mo à 10 Mo par incréments de 1 Mo. Si la taille totale du fichier image créé lors de la numérisation de l'original dépasse la limite, les fichiers images sont éliminés.
Si vous ne voulez pas spécifier de limite, sélectionnez [Illimité].
Ce réglage est associé à l'option « Régler la taille maximum des données à envoyer(Cour. élect.) » dans Réglages de numérisation.

###### Réglage de la rotation lors de l'envoi

Lors de la transmission d'une image correspondant à l'un des formats suivants, cette fonction effectue une rotation de l'image de 90 degrés en sens inverse des aiguilles d'une montre. (Le réglage peut être configuré séparément pour chaque format.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
Les images au format A4R et 8-1/2" × 11"R ne sont pas tournées.

###### Impression numéro de page au destinataire

Lorsque l'image transmise est imprimée par l'appareil récepteur, le numéro de page peut être ajouté en haut de chaque page imprimée.

###### Rappeler si la ligne est occupée

(Ce réglage est opérationnel uniquement pour la transmission SMTP directe.)
Ce réglage permet de définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chacun d'eux lorsqu'une transmission échoue en raison d'une ligne occupée ou autre.

Elément | Description
--- | ---
Nombre de rappels en cas de ligne occupée | Ce réglage indique si le rappel est effectué ou non quand la ligne est occupée. Lors du rappel, vous pouvez définir le nombre de tentatives. Vous pouvez choisir un nombre compris entre 0 et 15.
Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas de ligne occupée | L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini. Vous pouvez sélectionner un nombre de minutes entre 1 et 15.

###### Rappeler en cas d'erreur de communication

(Ce réglage est opérationnel uniquement pour la transmission SMTP directe.)
Ce réglage permet de déterminer le nombre de tentative de rappel que l'appareil doit effectuer automatiquement en cas d'échec de transmission du fax en raison d'une erreur de communication.

Elément | Description
--- | ---
Nombre de rappels en cas d'erreur | Ce réglage indique si le rappel est effectué ou non quand la ligne est occupée. Il précise également s'il faut ou non rappeler si une tentative de rappel provoque une erreur de communication. Lors du rappel, vous pouvez définir le nombre de tentatives. Vous pouvez choisir un nombre compris entre 0 et 15.
Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas d'erreur | L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini. Vous pouvez sélectionner un nombre de minutes entre 1 et 15.

## Réglages de fax internet - Onglet « Réglages de réception »

Cet onglet permet de configurer les réglages de réception pour I-Fax.

- Pour une explication des réglages associés à la fonction fax, voir « RÉGLAGES D'ENVOI D'IMAGE > FONCTIONS FAX »
- Ces réglages peuvent être configurés lorsque le kit d'extension fax internet est installé.

###### Réglage de la réduction auto. à la réception

Lorsque l'appareil reçoit un fax comportant des informations imprimées telles que le nom et le numéro de l'expéditeur, l'image reçue dépasse légèrement le format standard. Cette fonction permet de réduire automatiquement l'image pour l'ajuster au format standard.
Les formats standard sont des formats tels que A4 et B5 (8-1/2" × 11" et 8-1/2" × 5-1/2").
Si le Réglage de réduction automatique à la réception est désactivé, les bords de l'image qui dépassent le format standard peuvent être rognés.
Néanmoins, l'image sera plus claire, car elle sera imprimée au même format que l'original.

###### Réglage de la réception recto verso

Ce réglage permet d'imprimer des fax sur les deux faces du papier.
Lorsque ce réglage est activé et qu'un fax composé de 2 pages ou plus est reçu (les pages doivent avoir le même format), les pages sont imprimées sur les deux côtés du papier.

###### Régler l'adresse pour l'envoi de données

Si l'appareil est ne peut imprimer un fax reçu, le fax peut être envoyé vers un autre appareil. Ce réglage permet de configurer l'adresse de l'autre appareil.

Elément | Description
--- | ---
Transférer à | Entrez l'adresse de transfert (64 caractères maximum).
SMTP direct | Sélectionnez cela pour activer le transfert quand le SMTP direct est utilisé.
Ajouter un nom d'hôte ou une adresse IP | Sélectionnez cela pour entrer un nom d'hôte ou une adresse IP séparément.
Ajouter nom d'hôte ou adresse IP aussi | Utilisez ce réglage si l'option « Ajoutez un nom d'hôte ou une adresse IP » est activée. Saisissez le nom d'hôte ou l'adresse IP (64 caractères maximum).

Vous ne pouvez pas enregistrer plusieurs adresses de renvoi.

###### Impression réduite RX format Lettre

Ce programme n'est pas disponible au Canada et Philippines. Si un fax au format Letter (8-1/2" x 11") est reçu, ce réglage réduira le fax au format A4.
Lorsque ce réglage est activé, les fax au format A4 sont également réduits.

###### Impression date et heure de réception

Activez ce réglage pour que la date et l'heure de réception soient imprimées.
Sélectionnez [A l'int. de l'image reçue] ou [A l'ext. de l'image reçue] pour la position où seront imprimées la date et l'heure.
Si [A l'int. de l'image reçue] est sélectionné, l'heure et la date de réception sont imprimées sur l'image reçue.
Si [A l'ext. de l'image reçue] est sélectionné, l'image reçue est réduite et l'heure et la date de réception sont imprimées dans la zone blanche qui en résulte.
Vous ne pourrez pas sélectionner l'option [A l'ext. de l'image reçue] pour le réglage de l'impression de la date et de l'heure de réception si l'option « Réglage de la réduction auto. à la réception » n'est pas activée.

###### Réduction A3 RX

Ce programme ne peut être activé qu'au Canada et aux Philippines.
Si un fax au format A3 est reçu, cette fonction réduira le fax au format Ledger (11" × 17").
Si ce réglage est activé, les fax au format Ledger (11" × 17") seront également réduits.

###### Réglage du dépassement de délai de communication POP3

Le délai d'attente de l'appareil jusqu'à l'arrêt de la réception peut être défini entre 30 et 300 secondes par incréments de 30 secondes si aucune réponse n'est reçue du serveur de messagerie (serveur POP3).

###### Réglage de l'intervalle de vérification de réception

Ce réglage permet de définir l'intervalle selon lequel l'appareil vérifie automatiquement le serveur de messagerie (serveur POP3) pour les I-Fax reçus. Cet intervalle peut être défini entre 0 minute et 8 heures par incréments de 1 minute.
Si 0 heure 0 minute est définie, l'appareil ne vérifiera pas automatiquement le serveur de messagerie pour les I-Fax reçus.
L'appareil vérifie aussi le serveur de messagerie (serveur POP3) pour les I-Fax reçus lors de la mise sous tension de l'alimentation principale. (Sauf lorsque 0 heures 0 minutes est définie.)

###### Réglage de sortie des fax

Cela permet de régler le plateau de sortie pour les I-Fax reçus.
Les éléments affichés dépendent de la configuration de votre appareil.

### Réglage courriers élect. ou noms domaines autorisés/refusés

Accepte ou refuse les réceptions des adresses/domaines définis.

Elément | Description
--- | ---
Réception refusée | La réception à partir de l'adresse enregistrée/du domaine n'est pas autorisée.
Autoriser la réception | La réception à partir de l'adresse enregistrée/du domaine est autorisée.
Tous non autorisés | La réception est autorisée de n'importe quelle adresse et domaine, qu'ils aient été enregistrés ou non.
Ajouter nouv. | Cette fonction ajoute une nouvelle adresse ou un nouveau domaine (maximum de 50) à partir desquels la réception doit être rejetée ou autorisée. Saisissez l'adresse/le domaine (64 chiffres au maximum), puis appuyez sur la touche [Enregistrer]. Si le première caractère de l'entrée n'est pas "@", l'entrée est identifiée comme une adresse. Si le premier caractère est "@", la saisie sera identifiée comme un domaine. (xxx@xx.xxx.com est traité comme une adresse et @xx.xxx.com comme un domaine). L'enregistrement d'une adresse définit uniquement cette adresse. L'enregistrement d'un domaine définit toutes les adresses qui incluent ce domaine.
Liste des adresses et domaines enregistrés | Affiche la liste des adresses et domaines enregistrés. Vous pourrez supprimer une adresse ou un domaine de la liste si celle-ci est sélectionnée.

Quand aucune adresse électronique ou domaine de filtrage n'est enregistré(e), seule la touche [Ajouter nouv.] peut être sélectionnée.

## Réglages fax - Onglet « Réglages par défaut »

Cet onglet permet de configurer les réglages par défaut des fonctions fax.

##### Réglage du mode de numérotation

Ce réglage ne peut être activé qu'au Canada et à Taiwan.
Sélectionnez le type de ligne dans la liste.

##### Sélection auto

Sélectionnez cette option après la connexion de la ligne afin que l'appareil détecte automatiquement si votre ligne est une ligne à numérotation par impulsions ou une ligne à numérotation par tonalités.

###### Impression en réveil automatique

Si la touche [Marche] est en position « arrêt » (avec l'interrupteur principal sur la position « ») lorsque vous recevez un fax, cette fonction permet d'activer l'appareil et d'imprimer le fax.
Si cette fonction est désactivée, les fax reçus ne seront imprimés que lorsque la touche [Marche] sera basculée sur la position « marche ».

###### Réglage du temps de pause

Modifie la longueur des pauses insérées dans les numéros de fax.
Si vous appuyez sur la touche (-) lors de la composition ou de l'enregistrement d'un numéro de fax, une pause de 2 secondes sera insérée.
Vous pouvez la régler entre 1 et 15 secondes, par paliers d'une seconde.
* Notez qu'en Afrique du Sud, l'appareil est normalement réglé sur 4 secondes.

###### MODE CONFIRM. DESTINATION TÉLÉCOPIEUR

Ce réglage spécifie si un message de vérification de la destination s'affiche lors de l'envoi d'un fax afin d'empêcher une transmission accidentelle au mauvais destinataire.

###### Réglages du haut-parleur

Utilisez ces réglages pour configurer le son du haut-parleur, volume de la sonnerie, moniteur de ligne, signal de réception de fax, signal de fin d'envoi de fax et signal d'erreur de communication fax. Pour le Signal de fin de réception fax, le Signal de fin d'envoi de fax et le Signal d'erreur de communication fax, la Mélodie et la Durée du bip de fin de transmission peuvent être sélectionnés en plus du volume.
Vous pouvez vérifier la mélodie et le volume sélectionnés avec la touche [Vérifier les sons config.].

###### Vérifier les sons config.

Vérifie la mélodie et le volume de la sonnerie sélectionnée.

###### Réglage du numéro de réception à distance

Vous pouvez régler l'appareil en mode de réception de fax en composant un numéro de 2 chiffres sur le poste téléphonique supplémentaire connecté, puis en appuyant sur la touche [*]. Ce numéro à 2 chiffres est appelé « numéro de réception à distance » ; il peut être compris entre 00 et 99.

###### Impression première page sur rapport de transaction

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, il est utilisé pour imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Sélectionnez l'un des réglages ci-dessous :

- Imprimer tous les rapports
- N'imprimer que les rapports d'erreur
- Aucune impression de rapport

Ce réglage est sans effet si le prochain « Réglage du choix d'impression du rapport de transaction » est configuré sur « Aucune impression de rapport ».

###### Réglage du choix d'impr. du rapport de transaction

Définissez si un rapport de transaction est imprimé ou non et s'il est imprimé, la condition d'impression. Sélectionnez les paramètres utilisés pour envoyer et recevoir des fax à partir des options suivantes :

Elément | Description
--- | ---
Envoi unique | Imprimer tous les rapports N'imprimer que les rapports d'erreur Aucune impression de rapport
Diffusion | Imprimer tous les rapports N'imprimer que les rapports d'erreur Aucune impression de rapport
Réception en cours | Imprimer tous les rapports N'imprimer que les rapports d'erreur Aucune impression de rapport
Réception confidentielle | Imprimer la page d'avis Aucune impression de rapport

Lorsqu'un rapport de transaction est imprimé, il est utilisé pour imprimer une partie de la première page de l'original transmis sur le rapport de transaction. Pour plus d'informations, voir « Impression première page sur rapport de transaction ».
Si l'impression des rapports de transaction est configurée sur « Réception », les rapports ne seront pas imprimés pour les réceptions provenant des numéros définis comme refusés dans l'option « Réglage d'autorisation/refus de numéros ».

###### Réglage du choix d'impr. du rapport d'activité

Ce réglage permet d'imprimer le rapport d'activité d'envoi d'images enregistré dans la mémoire de l'appareil à intervalles réguliers.
Vous pouvez configurer l'appareil pour que le rapport d'activité d'envoi d'images soit imprimé chaque fois que le nombre de transactions atteint 200 ou à une date spécifiée (une fois par jour seulement) (les réglages peuvent être activés simultanément).

- Si vous sélectionnez uniquement le réglage [Impression journalière à une heure définie] () et que le nombre de transactions enregistrées atteint 200 avant l'heure spécifiée, chaque nouvelle transaction efface la transaction la plus ancienne (celle-ci ne sera pas imprimée).
- Vous pouvez imprimer manuellement le rapport de transaction si nécessaire. Pour en savoir plus, consultez "IMPRESSION DES LISTES (ADMINISTRATEUR)".

###### MCE

L'état des lignes téléphoniques peut parfois déformer une image de fax transmise. Lorsque MCE (mode de correction des erreurs) est activé, les pages qui sont déformées sont automatiquement retransmises.
Si l'appareil de destination prend en charge la norme Super G3, la fonction MCE sera opérante, quel que soit ce réglage.

###### Réseau d'abonné numérique

Lorsque la case est cochée (), le niveau de transmission pour connexion à un réseau d'abonné numérique est inférieur ou égal à 15 dBm.

###### Détection de sonnerie distinctive

Ce réglage ne peut être activé qu'au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et à Hong Kong.
Si plusieurs numéros de téléphone ont été affectés à votre ligne téléphonique, le numéro appelé peut être identifié par son type de sonnerie. En recourant à un numéro pour les appels vocaux et à un autre pour les fax, vous pouvez déterminer le type d'appel reçu en fonction du type de sonnerie. Vous pouvez configurer votre appareil afin qu'il reçoive automatiquement les fax lorsque votre numéro de fax est appelé en réglant le type correspondant à votre numéro de fax. (Vous avez le choix entre six options au Canada.)

###### Réglage PBX

Ce réglage ne peut être activé qu'en France et en Allemagne. Lorsque l'appareil est utilisé sur un PBX, vous pouvez activer le réglage PBX pour connecter automatiquement l'appareil à la ligne extérieure. Lorsque ce réglage est activé, la touche [R] s'affiche dans l'écran initial. Si vous appuyez sur la touche [R], le réglage PBX est provisoirement désactivé.
Si votre PBX utilise la méthode Flash pour se connecter à la ligne extérieure, sélectionnez [Flash]. Si votre PBX utilise un numéro d'identification pour se connecter à la ligne extérieure, indiquez le numéro d'identification.
Sélectionnez un numéro pour le premier chiffre, puis un numéro ou un tiret « - » pour le second et le troisième chiffre.

## Réglages fax - Onglet « Réglages d'envoi »

Les réglages de la transmission par fax peuvent être configurés.

###### Réglages auto de l'envoi de réduction

On utilise ce réglage pour réduire automatiquement le format des fax transmis afin qu'il corresponde au format du papier de l'appareil récepteur.
Si ce réglage est désactivé, les fax seront envoyés avec leur format d'origine. Si le format n'est pas ajusté à celui du papier de l'imprimante, il est possible qu'une partie du fax soit coupée.

###### Réglage de la rotation lors de l'envoi

Lors de la transmission d'une image correspondant à l'un des formats suivants, cette fonction effectue une rotation de l'image de 90 degrés en sens inverse des aiguilles d'une montre. (Le réglage peut être configuré séparément pour chaque format.)
A4, B5R, A5R, 8-1/2" × 11", 5-1/2" × 8-1/2"R, 16K
Les images au format A4R et 8-1/2" × 11"R ne sont pas tournées.

###### Prise de ligne rapide

Lorsque ce réglage est activé, l'appareil commence à transmettre un fax dès que la première page est numérisée.
Si vous désactivez ce réglage, la transmission ne commencera pas tant que toutes les pages n'ont pas été numérisées.

###### Impression numéro de page au destinataire

Lorsque l'image transmise est imprimée par l'appareil récepteur, le numéro de page peut être ajouté en haut de chaque page imprimée.

###### Changement du nom de l'expéditeur/du destinataire

Vous permet de modifier le nom de la destination et le numéro du télécopieur expéditeur si nécessaire.

###### Réglage de la position d'impression de l'en-tête

Ce réglage permet de déterminer la position de la date et des informations d'expéditeur imprimées en haut des fax par l'appareil récepteur. Pour imprimer ces informations à l'extérieur de l'image du document reçu, appuyez sur la touche [En dehors de l'image original]. Pour imprimer ces informations dans l'image du document, appuyez sur la touche [À l'intérieur de l'image original].
Pour plus d'informations sur la position d'impression, voir « AJOUT DE VOS INFORMATIONS D'EXPÉDITEUR SUR LES FAX ».

###### Rappeler si la ligne est occupée

Ce programme permet de définir le nombre de tentatives de rappel et l'intervalle entre chacun d'eux lorsqu'une transmission échoue en raison d'une ligne occupée ou autre.

Elément | Description
--- | ---
Nombre de rappels en cas de ligne occupée | Ce réglage indique si le rappel est effectué ou non quand la ligne est occupée. Lors du rappel, vous pouvez définir le nombre de tentatives. Vous pouvez choisir un chiffre compris entre 1 et 14.
Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas de ligne occupée | L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini. Vous pouvez sélectionner un nombre de minutes entre 1 et 15.

Tableau de différentiation des pays

| Nombre de rappels : | Intervalle entre chaque rappel :
--- | --- | ---
Royaume-Uni, France, Allemagne, Suède, Italie, Espagne, Pays-Bas, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Grèce, Russie | 1 à 10 (par défaut : 2) | tout nombre de minutes compris entre 1 et 15 (par défaut : 3)
Canada | 1 à 14 (par défaut : 2)
Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Inde, Philippines | 1 à 9 (par défaut : 2)
Hong Kong | 1 à 3 (par défaut : 2)
Taiwan | 1 à 15 (par défaut : 2)
Indonésie | 1 à 5 (par défaut : 2) | tout nombre de minutes compris entre 4 et 15 (par défaut : 4)

Lors d'une transmission directe, aucun rappel ne se produit, même s'il est spécifié.

###### Rappeler en cas d'erreur de communication

Ce réglage permet de déterminer le nombre de tentative de rappel que l'appareil doit effectuer automatiquement en cas d'échec de transmission du fax en raison d'une erreur de communication.

Elément | Description
--- | ---
Nombre de rappels en cas d'erreur | Ce réglage spécifie si un rappel doit être effectué ou non quand une erreur de communication se produit. Lors du rappel, vous pouvez définir le nombre de tentatives. En cas d'erreur, un seul rappel est effectué.
Délai d'attente entre les tentatives de rappel (min.) en cas d'erreur | L'intervalle entre les tentatives de rappel peut être défini. Vous pouvez sélectionner un nombre de minutes entre 1 et 15.

Tableau de différentiation des pays

| Nombre de rappels : | Intervalle entre chaque rappel :
--- | --- | ---
Royaume-Uni, France, Allemagne, Suède, Italie, Espagne, Pays-Bas, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Grèce, Russie | 1 à 5 (par défaut : 1) | tout nombre de minutes compris entre 1 et 15 (par défaut : 1W)
Australie, Nouvelle Zélande, Canada | 1 tentative | tout nombre de minutes compris entre 1 et 15 (par défaut : 3)
Singapour, Thaïlande, Malaisie, Inde, Philippines | 1 à 9 (par défaut : 2) | tout nombre de minutes compris entre 1 et 15 (par défaut : 1)
Hong Kong | 1 à 3 (par défaut : 2)
Taiwan | 1 à 15 (par défaut : 2)
Indonésie | 1 à 5 (par défaut : 2) | tout nombre de minutes compris entre 4 et 15 (par défaut : 4)

Lors d'une transmission directe, aucun rappel ne se produit, même s'il est spécifié.

###### Désactiver la diffusion de télécopies

Désactive la diffusion du fac-similé.

## Réglages fax - Onglet « Réglages de réception »

Cet onglet permet de configurer les réglages pour la réception des fax.

###### Nombre de sonneries en réception automatique

Permet de définir le nombre de sonneries émises (entre 0 et 15 fois) avant basculement sur la fonction de réception automatique de fax.
Tableau de différentiation des pays

| Nombre de sonneries
--- | ---
Royaume-Uni, France, Allemagne, Suède, Italie, Espagne, Pays-Bas, Thaïlande, Hong Kong, Arabie Saoudite, Afrique du Sud, Hongrie, République Tchèque, Slovaquie, Pologne, Grèce, Russie, Philippines, Indonésie | 0 à 9
Australie, Nouvelle Zélande | 2 à 4
Singapour | 0 à 3
Malaisie, Inde, Canada, Taiwan | 0 à 15

Si vous sélectionnez « 0 » pour le nombre de sonneries, l'appareil répondra automatiquement et commencera la réception du fax sans sonner en mode réception automatique.

###### Passage de réception manuelle en réception automatique

Ce réglage ne peut être activé qu'en France.
Lorsque vous recevez un fax en mode réception manuelle, vous pouvez configurer l'appareil afin qu'il passe automatiquement en mode réception automatique. Vous pouvez définir le nombre de sonneries après lesquelles l'appareil passe en mode réception automatique sur tout chiffre compris entre 1 et 9.

###### Réglage de la réception recto verso

Ce réglage permet d'imprimer des fax sur les deux faces du papier.
Lorsque ce réglage est activé et qu'un fax composé de 2 pages ou plus est reçu (les pages doivent avoir le même format), les pages sont imprimées sur les deux côtés du papier.

###### Réglage de la réduction auto. à la réception

Lorsque l'appareil reçoit un fax comportant des informations imprimées telles que le nom et le numéro de l'expéditeur, l'image reçue dépasse légèrement le format standard. Cette fonction permet de réduire automatiquement l'image pour l'ajuster au format standard.

- Si la réduction automatique à la réception est désactivée, les bords de l'image qui dépassent le format standard sont rognés. Néanmoins, l'image sera plus claire, car elle sera imprimée au même format que l'original.
- Les formats standard sont des formats tels que A4 et B5 (8-1/2" × 11" et 8-1/2" × 5-1/2").

###### Réglage des styles d'impression

Ce réglage permet de déterminer le paramètre de sélection du papier lorsque vous imprimez des fax reçus. Sélectionnez l'un des trois paramètres ci-dessous.

Elément | Description
--- | ---
Imprimer en format réel (Coupure désactivée) | L'image du fax reçu est imprimée à son format d'origine, sans répartition sur plusieurs feuilles de papier. S'il n'y a pas de papier du même format, ou d'un format supérieur, dans l'appareil, le fax sera reçu dans la mémoire et ne sera pas imprimé avant que vous chargiez l'appareil avec un papier adapté à son format. Toutefois, si le fax reçu est d'un format supérieur au format A3 (11" × 17"), il sera automatiquement réparti sur plusieurs feuilles de papier.
Imprimer en format réel (Coupure activée) | Chaque image reçue est imprimée à sa taille normale. Si nécessaire, l'image est répartie sur plusieurs feuilles de papier.
Sélection du format auto. | Chaque image reçue est imprimée à sa taille normale dans la mesure du possible. Sinon, l'image est automatiquement réduite avant son impression.

###### Définir le numéro de téléphone pour faire suivre les données

Lorsqu'un problème empêche l'appareil d'imprimer un fax reçu, vous pouvez faire suivre le fax vers un autre télécopieur. Ce réglage permet de programmer le numéro du télécopieur de destination. Vous ne pouvez programmer qu'un seul numéro de fax de transfert (ce dernier peut contenir jusqu'à 64 chiffres).
Pour insérer une pause entre les chiffres du numéro, appuyez sur la touche [-].
Si vous souhaitez spécifier une boîte mémoire confidentielle code F dans l'appareil de destination, appuyez sur la touche [/] après avoir saisi le numéro de fax et le code F (sous-adresse et code d'accès).

###### Impression réduite RX format Lettre

Ce programme n'est pas disponible au Canada, ni aux Philippines.
Si un fax au format Letter (8-1/2" x 11") est reçu, ce réglage réduira le fax au format A4.
Lorsque ce réglage est activé, les fax au format A4 sont également réduits.

###### Impression date et heure de réception

Activez ce réglage pour que la date et l'heure de réception soient imprimées.
Sélectionnez [A l'int. de l'image reçue] ou [A l'ext. de l'image reçue] pour la position où seront imprimées la date et l'heure.
Si [A l'int. de l'image reçue] est sélectionné, l'heure et la date de réception sont imprimées sur l'image reçue.
Si [A l'ext. de l'image reçue] est sélectionné, l'image reçue est réduite et l'heure et la date de réception sont imprimées dans la zone blanche qui en résulte.
Vous ne pourrez pas sélectionner l'option [A l'ext. de l'image reçue] pour le réglage de l'impression de la date et de l'heure de réception si l'option « Réglage de la réduction auto. à la réception » n'est pas activée.

###### Réduction A3 RX

Ce programme ne peut être activé qu'au Canada et aux Philippines.
Si un fax au format A3 est reçu, cette fonction réduira le fax au format Ledger (11" × 17").
Si ce réglage est activé, les fax au format Ledger (11" × 17") seront également réduits.

###### Réglage de sortie des fax

Ces réglages permettent de sélectionner le nombre de copies et le plateau de sortie pour les fax reçus. L'affichage varie en fonction des périphériques installés (finisseur/finisseur piqûre à cheval ou finisseur (agrafage de 50 feuilles)/finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles)/empileur.

Elément | Description
--- | ---
Plateau de sortie | Sélectionner le plateau de sortie pour les fax reçus.
Nombre d'impressions | Définissez le nombre de copies des fax reçus qui sont imprimées, entre 1 et 99.
Réglages agrafage | Permet de sélectionner la position d'agrafage des fax reçus.
Format papier | permet de sélectionner le papier utilisé pour l'impression des fax reçus.

- La configuration de [Réglages agrafage] n'est appliquée que lorsque le plateau supérieur du finisseur (finisseur (agrafage de 100 feuilles)), le plateau inférieur du finisseur (finisseur (agrafage de 100 feuilles)) ou le bac à décalage (finisseur (agrafage de 50 feuilles)) est sélectionné dans les réglages du plateau de sortie et que l'option [Agrafage] de [Réglages de réception fax] dans [Réception/Envoi de données fax] est activée ().
  Si un finisseur (agrafage de 50 feuilles) ou un finisseur piqûre à cheval (agrafage de 50 feuilles) est installé, la case à cocher [Agrafe Inclinée] est affichée.
- Le réglage de [Format papier] n'est appliqué que lorsque le plateau supérieur du finisseur (finisseur (agrafage de 100 feuilles)), le plateau inférieur du finisseur (finisseur (agrafage de 100 feuilles)) ou le bac à décalage (finisseur (agrafage de 50 feuilles)) est sélectionné dans les réglages du plateau de sortie et que l'option [Agrafage] de [Réglages de réception fax] dans [Réception/Envoi de données fax] est activée ().

###### Réglage du format de pliage

Permet de définir le format de pliage (pli en Z).
[Pliage] n'est applicable que si l'option [Pliage] de [Réglages fax] sous [Réception/Envoi de données fax] est activée () lorsqu'un module de pliage est installé.

### Réglage d<:rq>autorisation/refus de numéros

Utilisez ce réglage pour spécifier si la réception depuis un numéro enregistré est permise ou rejetée.

Elément | Description
--- | ---
Réception refusée | Refuse la réception du numéro enregistré.
Autoriser la réception | Permet la réception du numéro enregistré.
Tous non autorisés | Même si les numéros ont été enregistrés, ne tient pas compte des numéros et autorise la réception de tous les numéros.
Ajouter nouv. | Cette fonction ajoute une nouvelle adresse ou un nouveau domaine (maximum de 50) à partir desquels la réception doit être rejetée ou autorisée. Saisissez le numéro (20 chiffres au maximum), puis appuyez sur la touche [Enregistrer].
Liste des numéros enregistrés | Il est possible d'afficher la liste des numéros enregistrés. Si vous sélectionnez un numéro depuis cet écran, il sera supprimé de la liste.

Quand aucune adresse électronique de filtrage n'est enregistrée, seule la touche [Ajouter nouv.] peut être sélectionnée.

## Réglages fax - Onglet « Relève »

Les réglages suivants concernent une mémoire de relève normale utilisant la boîte publique.

##### Sécurité de relève

Lorsque vous faites appel à la fonction de relève mémoire, ce réglage permet de déterminer si tout appareil sera autorisé à interroger votre appareil ou seuls ceux qui ont été enregistrés.

##### Ajouter nouv.

Lorsque le réglage de la sécurité de relève est activé, faites appel à ce réglage pour enregistrer (ou supprimer) les numéros de fax des appareils autorisés à interroger votre appareil. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 10 numéros de télécopieurs destinataires. Chaque numéro ne doit pas comporter plus de 20 chiffres.

##### Liste des touches des codes d'accès

Cette liste contient les codes d'accès enregistrés. Sélectionnez un numéro dans la liste, puis supprimez-le.
Notez que ces réglages ne s'appliquent pas à une mémoire de relève code F.
Retour au début du chapitre