# VÉRIFICATION DE L'IMAGE AVANT IMPRESSION

## Présentation

Vous pouvez vérifier l'image des fax reçus sur l'écran tactile avant d'imprimer.

- Selon la taille des données reçues, une partie de l'image de contrôle peut ne pas apparaître sur l'écran tactile.
- Il est également possible d'afficher la liste des données reçues dans l'écran d'état des travaux qui apparaît quand vous appuyez sur le bouton de l'état des travaux.
  Les données reçues peuvent être transférées, supprimées ou enregistrées dans la liste des données reçues.
  - TRANSFERT MANUEL DES DONNÉES REÇUES
  - ENREGISTREMENT DES DONNÉES REÇUES

###### Pour vérifier les données reçues avant de les imprimer :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de fonctionnement] → [Réglage de l'aperçu] et activez [Réglage de vérif. données images reçues].

### Capacité de mémoire fax restante

Si vous n'imprimez pas les données fax reçues et que vous ne les supprimez pas non plus, la mémoire du télécopieur va se remplir et l'appareil ne sera plus en mesure de recevoir de fax du tout. Il est nécessaire d'imprimer les données reçues dès que possible, sans les laisser dans la mémoire fax.
Vous pouvez consulter la capacité de mémoire fax restante dans l'écran initial du mode fax.

## Utilisation

Une fois les données reçues, l'icône apparaît en haut de l'écran.

1. #### Dans Information système, sélectionnez l'onglet [Infos évènements] et appuyez sur la touche [Vérifier image réception fax]

   Les données reçues sont énumérées.

   Vous pouvez également afficher la liste des données reçues en appuyant sur l'écran d'état des travaux puis en appuyant sur la touche [Contrôler les données reçues] sur le panneau d'action de l'écran d'état des travaux.

2. #### Appuyez sur la touche correspondant aux données reçues que vous voulez vérifier, puis appuyez sur la touche [Vérifier l'image] sur le panneau d'action.

   L'image des données reçues s'affiche.

   - Appuyez sur pour afficher une liste des données reçues. L'affichage de type liste ou vignettes peut être modifié en fonction du mode de réglage.
   - Pour supprimer une image reçue, appuyez sur la touche [Effacer] sur le panneau d'action.
   - Pour transférer l'image reçue sélectionnée, appuyez sur la touche [Transférer à une autre destination].
     - TRANSFERT MANUEL DES DONNÉES REÇUES
   - Pour enregistrer l’image reçue sélectionnée, appuyez sur la touche Fichier.
     - ENREGISTREMENT DES DONNÉES REÇUES
   - Pour enregistrer le numéro de fax de l'expéditeur comme numéro pour le « Réglage d'autorisation/refus de numéros », appuyez sur la touche [Enregistrer dans les fax indésirables] et, dans l'écran du message de confirmation, appuyez sur la touche [Enregistrer].
     Spécifiez un numéro de fax de l'expéditeur en tant que numéro pour « Réglage d'autorisation/refus de numéros » en sélectionnant, dans le « mode Réglages (administrateur) », [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages de réception] → [Réglage d'autorisation/refus de numéros].

3. #### Appuyez sur l'image que vous voulez imprimer, puis appuyez sur la touche [Imprimer] sur le panneau d'action

   L'appareil commence l'impression de l'image.

   - [Sélectionner tout] : permet de sélectionner toutes les images affichées.
   - [Libérer toutes les pages] : annule toutes les images sélectionnées par « Tout sélectionner ».
   - /: ces touches vous permettent d'agrandir ou de réduire une image.
   - /: fait tourner l'image en sens antihoraire ou horaire.
   - Une image d'aperçu est une image destinée à l'écran tactile. Elle est différente de l'impression réelle obtenue.
   - Appuyez sur la touche [Effacer plage spécifiée] pour supprimer des zones non souhaitées de l’image. Spécifiez la zone de l'image que vous souhaitez supprimer dans l'écran Effacer la plage spécifiée.
   - Pour transférer l’image sélectionnée, appuyez sur la touche [Transférer à une autre adresse].
     - TRANSFERT MANUEL DES DONNÉES REÇUES
   - Pour enregistrer l’image sélectionnée, appuyez sur la touche [Fichier].
     - ENREGISTREMENT DES DONNÉES REÇUES

Retour au début du chapitre