# DONNER LA POSSIBILITÉ DE CONFIRMER L'ADRESSE AVANT TRANSMISSION

## Présentation

Ce mode affiche un écran de confirmation du destinataire avant l'envoi d'un fax afin d'éviter une transmission accidentelle au mauvais destinataire.
La procédure de confirmation varie en fonction de la méthode utilisée pour spécifier le destinataire. (Mode confim. destination fax)
Si « Mode confirm. destination fax » est activé, les fax ne peuvent pas être envoyés en mode haut-parleur. Il sera toutefois possible de les envoyer au moyen d'une ligne téléphonique externe.

######

###### Pour afficher le message de confirmation de destinataire avant une transmission de fax :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages envoi d'image] → [Réglages fax] → [Réglages par défaut] → [Mode confirm. destination fax).

## Utilisation

### Destinataire spécifié par touche express/numéro de recherche/recherche d'adresse globale

Appuyez sur la touche [Départ] pour afficher tous les destinataires. Vérifiez que les destinataires sont corrects et appuyez sur la touche [Envoyer confirmation] pour commencer la numérisation de l'original.
Si le destinataire n'est pas correct, sélectionnez de nouveau le destinataire.

- Vous pouvez sélectionner plusieurs touches express pour des contacts ou des groupes comprenant des destinations de fax.
- Avant d'appuyez sur la touche [Envoyer confirmation], vous pouvez modifier les réglages de numérisation ou d'autres réglages. Appuyez sur et modifiez les réglages.

### Destinataire spécifié à l'aide des touches numériques

Appuyez sur la touche [Départ] pour afficher le message de confirmation.
Appuyez sur la touche [OK], entrez de nouveau le destinataire à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur la touche [Entrer l'adresse].
Si le nouveau destinataire saisi est correct, il est accepté.
Appuyez de nouveau sur la touche [Départ] pour afficher tous les destinataires. Vérifiez que les destinataires sont corrects et appuyez sur la touche [Envoyer confirmation] pour commencer la numérisation de l'original. Si le destinataire n'est pas correct, entrer le destinataire correct.

- Dans le cas contraire, un message s'affiche. Appuyez sur la touche [OK] et entrez de nouveau le destinataire. Si une adresse incorrecte est entrée trois fois pour confirmation, tous les réglages précédents sont annulés et l'affichage revient à l'écran initial.
- Vous pouvez utiliser les touches numériques pour saisir une séquence de numéros de fax. Dans ce cas, appuyez sur pour saisir le numéro de fax de destination à ajouter.
- Si la sous-adresse, le code d'accès et la pause ont été saisis, les saisir lors de la confirmation.
- Avant d'appuyez sur la touche [Envoyer confirmation], vous pouvez modifier les réglages de numérisation ou d'autres réglages. Appuyez sur et modifiez les réglages.

### Lorsqu'un fax qui a été sélectionné à partir des adresses d'envois récents a été retransmis

Un écran de confirmation s'affiche en fonction de la méthode utilisée pour spécifier le destinataire lors de la transmission précédente.
Retour au début du chapitre