# RÉGLAGES DE L'APPLICATION EXTERNE

## Réglages de l'application standard

Vous pouvez ajouter et contrôler les réglages d'application standard.

### Ajout ou modification d'applications standard

Lorsque vous appuyez sur la touche [Ajouter], l'écran d'enregistrement d'applications standard s'affiche. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 8 dossiers réseau.
Lorsque vous appuyez sur le nom d'une application standard, l'écran d'enregistrement de cette application s'affiche. Vous pouvez maintenant le modifier.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description
--- | ---
Nom de l'application | Saisissez le nom de l'application.
Adresse IU de l'application | Définissez une adresse IP pour l'application ou un nom de réseau pour contrôler l'IU de l'appareil.
Dépassement de délai | Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 20 secondes.
Plateforme d'extension | Configurez cette option pour utiliser la plateforme d'extension.
Utiliser le serveur Proxy | Configurez cette option pour utiliser le serveur Proxy.
Taille des données | Définissez la taille d'écran de l'application sur les coordonnées X et Y.
Format d'affichage | Réglez l'écran de l'application.
Utiliser Icône personnalisée | Configurez cette option pour utiliser l'icône personnalisée. Ce réglage n'est disponible que dans le mode Réglages (version Web). Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de l'appareil.
Sélectionner le fichier | Sélectionnez un fichier à utiliser pour l'icône personnalisée. Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour visualiser un fichier dans la boîte de dialogue. Ce réglage n'est disponible que dans le mode Réglages (version Web). Il ne peut pas être configuré sur l'écran tactile de l'appareil.

### Suppression d'applications standard

Pour supprimer une application standard sélectionnée, cochez la case correspondante () et appuyez sur la touche [Effacer].

## Réglages de l'application de réception

Vous pouvez régler les fonctions de réception de fax ou d'I-Fax dans les applications Sharp OSA.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description
--- | ---
Transférer vers une application | Vous pouvez contrôler les fonctions de réception de fax ou d'I-Fax au moyen des applications Sharp OSA.
Nom de l'application | Saisissez le nom de l'application à recevoir.
Adresse de service Web | Saisissez l'adresse du service Web.
Dépassement de délai | Saisissez un délai d'attente.
Utiliser le serveur Proxy | Un accès au réseau via le serveur proxy est autorisé.

## Réglages de l'application de compte externe

Vous pouvez ajouter et contrôler une application de compte externe.
Définissez le nom du serveur sur lequel vous avez installé l'application de compte externe.

###### Liste des éléments de configuration

Elément | Description
--- | ---
Contrôle de comptes externes | Permet de spécifier s'il faut ou non activer la fonction de totalisation à l'aide d'une applications de compte externe. Si activée, saisissez toujours le nom de l'application ou une adresse de service Web.
Régler le serveur d'authentification (Serveur 1) | Si vous avez défini le serveur, le mode d'authentification externe sera sélectionné. Tout accès au MFP sera contrôlé par l'application que vous avez définie sur cette page. Si le serveur est activé, saisissez toujours le nom de l'application, l'adresse IU de l'application ou une adresse de service Web du serveur 1. Si le serveur n'est pas activé, le mode de totalisation externe sera sélectionné.
Serveur 1 à 4 | Sélectionnez un serveur pour l'activer.
Nom de l'application | Saisissez le nom de l'application.
Adresse IU de l'application | Saisissez l'URL de l'écran de connexion auquel d'abord accéder au démarrage de l'appareil.
Adresse de service Web | Saisissez l'URL du serveur ou de l'ordinateur qui envoie les commandes et événements via le protocole XML/SOAP.
Dépassement de délai | Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 20 secondes.

Retour au début du chapitre