# UTILISATION DE LA VITRE D'EXPOSITION POUR LA COPIE RECTO VERSO AUTOMATIQUE

## Présentation

Ce chapitre explique comment réaliser une copie recto verso à l'aide de la vitre d'exposition.

Une copie recto verso permet d’économiser du papier.

###### Pour passer en mode copie recto verso par défaut :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez [Réglages système] → [Réglages de la fonction copie] → [Réglage de l'état initial] → [Copie recto verso].

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Copie recto verso], puis sur la touche [recto -> recto verso]

   Une fois les réglages terminés, appuyez sur .

   Pour réaliser des copies recto verso d'un original recto en orientation portrait placé horizontalement, cochez la case [Rotation du verso de 180°] ().
   Vous ne pouvez pas utiliser les touches [recto verso -> recto verso] et [recto verso -> recto] si vous réalisez les copies à partir de la vitre d'exposition.

2. #### Placez l'original sur la vitre d'exposition et appuyez sur la touche [Aperçu].

   - VITRE D'EXPOSITION

3. #### Placez le jeu d'originaux suivant et appuyez sur la touche [Numéris. suppl.]

   Répétez l'opération jusqu'à ce que tous les originaux aient été numérisés.

4. #### Vérifiez que le papier à utiliser est sélectionné

   Pour changer de papier, voir les éléments suivants.
   - RÉGLAGE DU MAGASIN PAPIER
   - RÉGLAGE DU PLATEAU D'ALIMENTATION AUXILIAIRE
   Selon l'original, il peut arriver que le même format de papier que celui de l'original ne soit pas sélectionné automatiquement. Dans ce cas, changez le magasin manuellement.

5. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour commencer la copie.

   ###### Pour réaliser au moins deux jeux de copies :

   Appuyez sur la touche d'affichage des copies pour spécifier le nombre de copies.

Retour au début du chapitre