# DÈS QUE LE TRAVAIL DISTANT EST TERMINÉ, PASSER EN MODE EXTINCTION AUTO

## Présentation

L'impression ou la sortie de données fax reçues en mode Minuterie de mise hors tension auto. active l'alimentation, puis l'appareil revient au mode Minuterie de mise hors tension auto. une fois le travail d'impression terminé.

###### Pour définir la fonction « Dès que le travail distant est terminé, passer en mode extinction auto » :

Dans le « mode Réglages (administrateur) », sélectionnez[Economie d'énergie] → [Réglage gestion de l'alim.] → [Dès que le travail distant est terminé, passer en mode extinction auto.].
Retour au début du chapitre