# NUMÉRISATION D'UN ORIGINAL EN DEUX PAGES SÉPARÉES (NUMÉRIS. 2 PAGES)

On peut transmettre les côtés gauche et droit d'un original en deux pages distinctes. Cette fonction est pratique pour faxer les pages gauche et droite d'un livre ou de tout autre document relié, sous forme de pages distinctes.

Format de numérisation de l'original | Image transmise
--- | ---
A3 (11" × 17") × 1 page | A4 (8-1/2" × 11") × 2 pages

Placer un original sur la vitre d'exposition.

- Cette fonction est disponible lorsque le format de l'original est réglé sur [Auto].
- Vous ne pouvez pas utiliser une combinaison de « Effacement du centre » et « Effacement bord + centre ».

## Utilisation

1. #### Placement d'originaux sur la vitre d'exposition

   - VITRE D'EXPOSITION

   Aligner le centre de l'original sur la marque adaptée .

2. #### Saisissez le numéro de fax du destinataire

   - SAISIE D'UN NUMÉRO DE DESTINATAIRE À L'AIDE DES TOUCHES NUMÉRIQUES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU NUMÉRO DE RECHERCHE.
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU CARNET D'ADRESSES GLOBALES
   - SPÉCIFIER UN DESTINATAIRE À PARTIR DU JOURNAL DES TRANSMISSIONS

3. #### Appuyez sur la touche [Autres], puis sur la touche [Numéris. 2 pages]

   Une croix apparaît sur l’icône.
   Une fois les réglages terminés, appuyez sur la touche [Précédent].

   ###### Pour annuler le réglage Num. 2 pages :

   Appuyez sur la touche [Num. pages] pour effacer la coche.

4. #### Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer la numérisation de l'original.

   Numérisez l'original suivant. Une fois que vous avez numérisé le dernier original, appuyez sur la touche [Fin lecture]. Un bip retentit pour signaler que la numérisation et la transmission sont terminées.
   Appuyez sur la touche [Aperçu] pour prévisualiser l'image de sortie avant de l'envoyer. Une fois que vous avez numérisé un original en appuyant sur la touche [Prévisualis.], appuyez sur la touche [Numéris. suppl.] pour numériser l'original suivant. Appuyez sur la touche [Départ] pour lancer l'envoi d'une image.
   Pour plus d'informations, voir « VÉRIFICATION DE L'IMAGE DE SORTIE AVANT TRANSMISSION ». Toutefois, on ne peut pas changer les réglages de cette fonction dans l'écran d'aperçu.

Retour au début du chapitre