# SPÉCIFIER LA RÉSOLUTION DE NUMÉRISATION

## Présentation

Spécifiez le réglage de résolution.
Pour des originaux de texte normal, la résolution 200 × 200 ppp (200 × 100 ppp en mode I-Fax) génère une image suffisamment lisible.
Pour les photos et les illustrations, un réglage haute résolution (600 × 600 dpi, etc.) produit une image nette.
Mais, si le mode haute résolution est sélectionné, le fichier est plus volumineux et si le fichier est trop volumineux, la transmission peut ne pas avoir lieu. Dans ce cas, réduisez le nombre de pages à numériser ou prenez d'autres mesures pour réduire la taille du fichier. Si le kit de compression (option PDF compact) est installé, les données couleur peuvent être comprimées.
Lorsque vous modifiez le nombre de pages par fichier, voir « EN MODES NUMÉRISATION ET SAISIE DE DONNÉES » ou « MODE I-FAX ». De même, lorsque vous modifiez la taille d'envoi des données, voir « SPÉCIFIER LA TAILLE D'ENVOI DE L'IMAGE ».

- Si vous utilisez la vitre d'exposition pour numériser plusieurs pages d'un original, vous pouvez modifier les réglages de la résolution chaque fois que vous changez de page.
- Si le format [TIFF-S] est sélectionné en mode I-Fax, vous ne pouvez sélectionner que les résolutions [200 x 100 ppp] et [200 x 200 ppp].

Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, vous ne pouvez plus modifier l'exposition une fois que la numérisation a commencé. (cependant, quand l'option « Construction de travail » est utilisée, l'exposition peut être modifiée chaque fois qu'un nouveau jeu d'originaux est inséré).

## Utilisation

1. #### Appuyez sur la touche [Résolution]

2. #### Appuyez sur la touche correspondant à la résolution de votre choix

   Lorsque vous aurez terminé les réglages, appuyez sur .

   ###### Quand courrier électronique, FTP/Poste de travail ou Dossier réseau sont sélectionnés :

   ###### Quand I-Fax est sélectionné :

   - S'il y a un mélange de destinations dans différents modes, appuyez sur la touche pour changer de modes et régler la résolution dans chaque mode.
     Cependant, FTP/Poste de travail et Dossier réseau sont définis au même mode.
   - Dans le mode I-Fax, vous pouvez spécifier des demi-tons en cochant la case [Demi-tons] (). (cette option n’est pas disponible si [200x100 ppp] est sélectionné).
     Cette fonction envoie des images avec une qualité supérieure au standard en numérisant un original avec plusieurs parties en niveaux gris telles que des photographies ou des illustrations colorées.
   - Si le [Format] du fichier est réglé sur [PDF compact] ou si le taux de compression est réglé sur [Acc. carac. noirs], la résolution est réglée sur [300x300 ppp].

Retour au début du chapitre