# LISTE DES RÉGLAGES SYSTÈME

## Présentation

La liste suivante reprend des éléments du mode réglage, les réglages par défaut et les restrictions de chaque élément.
Selon les spécifications de l'appareil et les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.

### COMPTEUR TOTALISATEUR

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
COMPTEUR TOTALISATEUR | - | Oui | Oui

### Réglages par défaut

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages par défaut
| Oui | Oui
| Réglage de l'horloge
| Oui | Oui
| Spécifier le fuseau horaire
| - | Oui | Oui
| Réglages de la date et de l'heure
| - | Oui | Oui
| Synchroniser avec le serveur d'horloge internet
| Désactivé | Oui | Oui
Réglage du changement horaire été/hiver | Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui
| Sélect. type de réglage
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui
| Heure de démarrage
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui
| Délai d'achèvement
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui
| Délai de réglage
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui
Format de date | Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui
| Sélection clavier
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui

### Impression listes (utilisateur)

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Impression listes (utilisateur)
| Oui | Oui
| Liste des réglages personnalisés
| - | Oui | Oui
| Pages de test imprimante
| - | Oui | Oui
| Liste des adresses d'envoi
| - | Oui | Oui
| Liste des dossiers d'archivage de document
| - | Oui | Oui

### Réglages magasins papier

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages magasins papier
| Oui | Oui
| Commutation auto. de magasin
| Activé | Oui | Oui
| Magasin 1
| Pap. ordinaire, A4 (8-1/2" × 11") | Oui | Oui
| Magasin 2
| Pap. ordinaire, A4 (8-1/2" × 11") | Oui | Oui
| Magasin 3
| Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui
| Magasin 4
| Oui | Oui
| Magasin 5*1, 2, 3
| Pap. ordinaire, A4 (8-1/2" × 11")*1 Magasin5-Pap. ordinaire, A4 (8-1/2" × 11")*2 Magasin5-Pap. ordinaire, Auto-AB (Auto-pouce)*3 | Oui | Oui
| Magasin 6*3
| Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui
| Magasin 7*4
| Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui
| Magasin 8*4
| Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui
| Plateau d'alimentation auxiliaire*5
| Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui
| Module d'insertion (supérieur)
| Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui
| Module d'insertion (inférieur)
| Pap. ordinaire, Auto- (Auto-pouce) | Oui | Oui
| Enregistrement du format personnalisé (Plateau d'alimentation auxiliaire)
| Personnalisé 1 à 7 : X = 420 mm (17"), Y = 297 mm (11") | Oui | Oui

*1 Lorsqu'un magasin grande capacité (MX-LC12) est installé
*2 Lorsqu'un magasin grande capacité (MX-LCX3 N) est installé
*3 Lorsque les magasins grande capacité sont installés
*4 Lorsque 2 magasins grande capacité sont installés
*5 Lorsqu'un plateau d'alimentation auxiliaire est installé

### Enregistrement du type de papier

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Enregistrement du type de papier
| - | Oui | Oui

### Réception / Envoi de données fax

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réception/Envoi de données fax*1, 2
| Oui | Oui
| Réglages des fax internet (I-Fax)*1
| Oui | Oui
| Début de réception
| - | Oui | Oui
| Touche récep. manu. sur l'écran envoi image
| Activé | Oui | Oui
| Transférer les données reçues
| - | Oui | Oui

*1 Lorsque le kit d'extension fax internet est installé
*2 Lorsque le kit d'extension fax est installé

### Paramètres de l'imprimante

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Paramètres de l'imprimante
| Oui | Oui
| Réglages par défaut
| Oui | Oui
| Copies
| 1 jeu de copies | Oui | Oui
| Orientation
| Portrait | Oui | Oui
| Format papier standard
| A4 (8-1/2" × 11") | Oui | Oui
| Plateau de sortie par défaut
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui
| Type de papier standard
| Papier ordinaire | Oui | Oui
| Réglages de résolution initiale
| 600 ppp (haute qualité) | Oui | Oui
| Désactiver impression page vierge
| Désactivé | Oui | Oui
| Épaisseur de ligne
| 5 | Oui | Oui
| Impression recto verso
| Recto | Oui | Oui
| Impression N-Up
| 1-Up | Oui | Oui
| Ajuster à la page
| Activé | Oui | Oui
| SORTIE
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Oui | Oui
| Impression par unité
| Activé | Oui | Oui
| Page de séparation
| Désactivé | Oui | Oui
| Position des agrafes
| Désactivé | Oui | Oui
| Perforer
| Désactivé | Oui | Oui
| Pliage
| Désactivé | Oui | Oui
| Pli à cheval
| Intérieure | Oui | Oui
| Form. pap. pli Z
| Tous activés | Oui | Oui
| Pliage en C
| Face à imprimer : Intérieur Sens d'ouverture : Ouv. droite | Oui | Oui
| Accordéon
| Sens d'ouverture : Ouv. droite | Oui | Oui
| Pli double
| Face à imprimer : Intérieur Sens d'ouverture : Ouv. droite | Oui | Oui
| Pli simple
| Face à imprimer : Intérieur | Oui | Oui
| Réglages de la largeur à massicoter
| 2,0 mm | Oui | Oui
| FICHIER TEMPORAIRE
| Désactivé | Oui | Oui
| Réglages PCL
| Oui | Oui
| Régl. jeu symboles PCL
| PC-8 | Oui | Oui
| Réglage police PCL
| Police interne, 0 : Courier | Oui | Oui
| Code saut de ligne PCL
| 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Oui | Oui
| A4+
| Désactivé | Oui | Oui
| Réglages PostScript
| Oui | Oui
| Imprimer erreurs PS
| Désactivé | Oui | Oui
| Traitement binaire
| Désactivé | Oui | Oui

### Contrôle archivage doc.

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Contrôle archivage doc.
| - | Oui | Oui

### Vérification du périphérique USB

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Vérification du périphérique USB
| - | Oui | Oui
| Périphérique reconnu
| - | Oui | Oui
| Pilote
| - | Oui | Oui

### Réglages de fonctionnement

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages de fonctionnement
| Non | Oui
| Mode affichage étendu
| Désactivé | Non | Oui
| Son des touches
| Moyen | Non | Oui
| Son des touches au retour à l'état initial
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage du retour à l'état initial
| 60 secondes | Non | Oui
| Annuler la minuterie
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage durée des messages
| 6 secondes | Non | Oui
| Réglage de la langue d'affichage
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui
| Réglage de l'affichage par défaut
| Écran d'accueil | Non | Oui
| Afficher les menus des favoris par défaut
| Désactivé | Non | Oui
| Afficher le panneau de commande par défaut
| Activé | Non | Oui
| Désactivation fonc. travail prioritaire
| Désactivé | Non | Oui
| Impr. plat. alim. aux. désactivée
| Désactivé | Non | Oui
| Commuter l'affichage du nombre de jeux vers l'affichage de l'état du travail
| Jeux restants | Non | Oui
| Réglage de l'utilisation des touches
| 0,0 secondes | Non | Oui
| Désactiver la répétition auto. de touche
| Désactivé | Non | Oui
| Temps d'acceptation d'entrée de touche à pression longue
| 0,5 secondes | Non | Oui
| Réglage de l'intervalle de double-clic
| 0,5 secondes | Non | Oui
| Désactivation du réglage de l'horloge
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du Mode Couvertures / Intercalaires
| Désactivé | Non | Oui
| Permet de désactiver la finition manuelle
| Désactivé | Non | Oui
| Définir la priorité clavier*1
| Clavier | Non | Oui
| Afficher le chemin d'accès en cours dans Réglages système
| Activé | Non | Oui
| Permettre un lien du chemin d'accès en cours
| Activé | Non | Oui
| Réglage initial du compteur d'originaux
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Classer les chiffres du pavé numérique dans l'ordre croissant en partant du haut à gauche
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage du modèle d'affichage du MFP
| Modèle 4 | Non | Oui
| Réglage de l'aperçu
| Non | Oui
| Réglage de vérif. données images reçues*2
| Désactivé | Non | Oui
| Liste par défaut/Affichage miniature
| Non | Oui
| Réception des données de fax/I-Fax
| Vignette | Non | Oui
| Récupération des fichiers de l'archivage de documents
| Non | Oui
| Dossier principal/Dossier des fichiers temporaires
| Liste | Non | Oui
| Dossier personnalisé
| Liste | Non | Oui
| Réglages de l'utilisation à distance
| Non | Oui
| Utilisation du logiciel à distance
| Non | Oui
| Droit d'utilisation
| Interdit | Non | Oui
| Voir l'écran de saisie du mot de passe
| Afficher sur le PC et le MFP | Non | Oui
| Utilisation depuis le PC spécifié
| Non | Oui
| Droit d'utilisation
| Interdit | Non | Oui
| Nom d'hôte ou adresse IP du PC
| - | Non | Oui
| Voir l'écran de saisie du mot de passe
| Afficher sur le PC et le MFP | Non | Oui
| Util. par utilisateur ayant mot de passe
| Non | Oui
| Droit d'utilisation
| Interdit | Non | Oui
| Voir l'écran de saisie du mot de passe
| Afficher sur le PC et le MFP | Non | Oui
| Réglages des cookies
| Ne pas conserver le cookie | Non | Oui
| Réglage du modèle de clavier
| - | Non | Oui
| Réglages de personnalisation des touches*3
| - | Non | Oui
| Réglages de l'écran d'accueil*3
| - | Non | Oui

*1 Lorsqu'un clavier externe est installé
*2 Lorsque le kit d'extension fax internet ou le kit d'extension fax est installé
*3 Cette option ne peut pas être réglée sur l'appareil. Elle peut être réglée dans le mode Réglages (version Web). (Les droits d'administrateur sont obligatoires.)

### Contrôle du périphérique

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Contrôle du périphérique
| Non | Oui
| Réglage du détecteur de format des originaux
| Non | Oui
| Combinaison de détection du format de l'original
| AB-1 (Inch-1) | Non | Oui
| Annuler la Détection sur la vitre d'exposition
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du chargeur de documents
| Désactivé | Non | Oui
| Mode d'alimentation de l'original
| Tous désactivés | Non | Oui
| Désactivation du recto verso
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du magasin grande capacité *1
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du réglage des magasins
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du plat. d'alim. aux.*3
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du module d'insertion*4
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du décalage+2
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'agrafeuse*2
| Désactivé | Non | Oui
| Piqûre à cheval automatique*5
| Activé | Non | Oui
| Réglage fin de la position de la piqûre à cheval*5
| Tous 0 mm | Non | Oui
| Réglage de la position de piqûre à cheval*6
| 0 | Non | Oui
| Désactivation de la perforation*7
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du module de pliage*8
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du module de rognage*9
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver le bac de réception 1*10
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver le bac de réception 2*11
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de la sélection automatique du papier
| Pap. ordinaire | Non | Oui
| Réglages empileur*10
| Non | Oui
| Réglage empileur supplémentaire*10
| Non autoris. | Non | Oui
| Réglage de commutation automatique*11
| Non | Non | Oui
| Réglage de connexion en tandem
| Non | Oui
| Adresse IP de l'appareil esclave
| 0.0.0.0 | Non | Oui
| Numéro de port
| 50001 | Non | Oui
| Désactivation du mode appareil maître
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du mode appareil esclave
| Désactivé | Non | Oui
| Norme de détection en mode couleur automatique
| 3 (Normal) | Non | Oui
| Réglage détection double alim.
| Activé | Non | Oui
| Commutation auto. de plateau du finisseur*2
| Activé | Non | Oui
| Optimisation du disque dur
| - | Non | Oui
| Mode nettoyage unité de fusion
| - | Non | Oui
| Mode de nettoyage MC
| - | Non | Oui
| Réglages du contrôle de fusion
| Non | Oui
| Grammage du papier
| 60 - 89 g/m2 | Non | Oui
| Imprimer les listes
| Recto | Non | Oui
| Réduire les traces noires
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage indic. d'état*12
| - | Non | Oui
| Afficher un message d'avertissement pour la détection de traces noires.
| Désactivé | Non | Oui

*1 Lorsqu'un magasin grande capacité est installé
*2 Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval ou un finisseur est installé
*3 Lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est installé
*4 Lorsque le module d'insertion est installé
*5 Lorsque le finisseur piqûre à cheval est installé
*6 Lorsque le finisseur piqûre à cheval (agrafage de 100 feuilles) est installé
*7 Lorsque le module de perforation est installé
*8 Lorsque le module de pliage est installé
*9 Lorsque le massicot est installé
*10 Lorsque l'empileur est installé
*11 Lorsque 2 empileurs sont installés
*12 Lorsque l'indicateur d'état est installé

### Réglages de la fonction copie

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages de la fonction copie
| Non | Oui
| Réglages de l'état initial
| Non | Oui
| Magasin papier
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui
| Type d'exposition
| Auto. | Non | Oui
| Taux de repro.
| 100% | Non | Oui
| Copie recto verso
| Recto à Recto | Non | Oui
| SORTIE
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui
| Réglages de la fonction copie
| Non | Oui
| Réglage de l'exposition en mode copie
| Vitre d'exposition : 5 (Normal) Chargeur de documents : 5 (Normal) | Non | Oui
| Réglage de la rotation de copie
| Rotation de copie | Non | Oui
| Programmer ou modifier les mémoires de zoom
| - | Non | Oui
| Limitation du nombre maxi de copies par tirage
| 9999 | Non | Oui
| Réglage initial du décalage de la marge
| Non | Oui
| Recto
| 10 mm (1/2") | Non | Oui
| Verso
| 10 mm (1/2") | Non | Oui
| Réglage de largeur à effacer
| Non | Oui
| Largeur d'effacement des bords
| 10 mm (1/2") | Non | Oui
| Largeur d'effacement du centre
| 10 mm (1/2") | Non | Oui
| Réglages de la fonction Card Shot
| Non | Oui
| Format de l'original
| X : 86 mm (3-3/8"), Y : 54 mm (2-1/8") | Non | Oui
| Ajuster à la page
| Désactivé | Non | Oui
| Piqûre à Cheval Automatique*
| Activé | Non | Oui
| Réglage initial de Copie sur onglets
| 10 mm (1/2") | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement de programme
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de la sélection papier auto.
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de la sélection auto. du magasin qui fournit le papier
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement des images personnalisées
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'envoi pendant la copie
| Désactivé | Non | Oui
| Mode de numérisation 600 ppp × 600 ppp pour le chargeur de documents
| Désactivé | Non | Oui
| Num. rapide à partir de la vitre d'exposition
| Activé | Non | Oui
| Effacement auto. avant travail de copie
| Désactivé | Non | Oui
| Calibration automatique
| Non | Oui
| Calibration automatique
| - | Non | Oui

* Lorsqu'un finisseur piqûre à cheval est installé

### Réglages de l'imprimante

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages de l'imprimante
| Non | Oui
| Réglage des conditions
| Non | Oui
| Empêcher l'impression des pages d'avis
| Activé | Non | Oui
| Empêcher l'impression des pages de test
| Désactivé | Non | Oui
| Modification auto. du format A4/Lettre
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui
| Niveau d'exposition impression
| 3 (Normal) | Non | Oui
| Réglages du plateau d'alimentation auxiliaire *
| Non | Oui
| Activer détection format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire
| Désactivé | Non | Oui
| Activer sélection type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire
| Activé | Non | Oui
| Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier
| Désactivé | Non | Oui
| File d'attente des travaux
| Activé | Non | Oui
| Désactivation impr. directe depuis clef USB
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation impr. directe depuis dossier réseau
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'envoi pendant l'impression
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de l'interface
| Non | Oui
| Mode de vidage hexadécimal
| Désactivé | Non | Oui
| Dépassement du délai E/S
| 60 secondes | Non | Oui
| Activation port USB
| Activé | Non | Oui
| Commutation de l'émulation du port USB
| Auto. | Non | Oui
| Activation port réseau
| Activé | Non | Oui
| Commutation de l'émulation du port réseau
| Auto. | Non | Oui
| Méthode de commutation des ports
| Commuter en fin de travail | Non | Oui
| Calibration automatique
| - | Non | Oui

* Lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est installé

### Réglages d'envoi d'image

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages d'envoi d'image
| Non | Oui
| Réglages de fonctionnement
| Non | Oui
| Réglages par défaut
| Non | Oui
| Conserve les réglages un moment après la fin de la numérisation.
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de l'affichage par défaut
| Courrier électronique (fax si un télécopieur est installé) | Non | Oui
| Sélection par défaut dans le carnet d'adresses
| Non | Oui
| Appliquer les adresses des modes d'envoi seulement
| Activé | Non | Oui
| Catégorie à afficher par défaut
| Aucun | Non | Oui
| Afficher tous les types d'adresses quel que soit le mode affiché actuellement.
| Désactivé | Non | Oui
| Accroître le carnet d'adresses
| Activé | Non | Oui
| Orientation de l'image
| Portrait | Non | Oui
| Réglage de la résolution initiale
| Non | Oui
| Numérisation
| App. résol. définie lors de l'enreg. : Désactivé, 200 × 200 ppp | Non | Oui
| Cour. électr.
| App. résol. définie lors de l'enreg. : Désactivé, 200 × 200 ppp | Non | Oui
| I-Fax*1
| App. résol. définie lors de l'enreg. : Désactivé, 200 × 100 ppp | Non | Oui
| FAX*2
| App. résol. définie lors de l'enreg. : Désactivé, Standard | Non | Oui
| Réglages de l'exposition par défaut
| Auto. | Non | Oui
| Type d'image d'original par défaut
| Texte | Non | Oui
| Netteté
| 3 (Normal) | Non | Oui
| Contraste
| 3 (Normal) | Non | Oui
| Envoyer la même image que celle envoyée par Fax/I-Fax
| Désactivé | Non | Oui
| Ent. touche d'adr. suiv. lors du rég. de diff.
| Désactivé | Non | Oui
| Son numérisation terminée
| Moyen | Non | Oui
| Désact. la commutation de l'ordre d'affichage
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de mise en attente pour l'impression des données reçues
| Désactivé | Non | Oui
| Tampon de vérification par défaut*3
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de largeur à effacer
| Non | Oui
| Largeur d'effacement des bords
| 10 mm (1/2") | Non | Oui
| Largeur d'effacement du centre
| 10 mm (1/2") | Non | Oui
| Sortie des données reçues à une heure spécifiée
| Désactivé | Non | Oui
| Activer / Désact. les réglages
| Non | Oui
| Réglages de Désactivation de l'enregistrement
| Non | Oui
| Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web*4
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement de tous les éléments de programmes
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'enreg. de boîte mémoire
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale*4
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool*4
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver le transfert via le réseau
| Désactivé | Non | Oui
| Paramètres pour désactiver la transmission
| Non | Oui
| Désactiver [Renvoyer] en mode envoi de fax/image
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'entrée directe
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver la transmission PC-I-Fax*1
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la transmission PC-Fax*4
| Désactivé | Non | Oui
| Nom personnel et destination définis
| Non | Oui
| Enregistrement des données de l'émetteur
| - | Non | Oui
| Enreg. de la sélection du nom perso.
| - | Non | Oui
| Réglages de numérisation
| Non | Oui
| Réglages de numérisation
| Non | Oui
| Réglage de l'expéditeur par défaut
| - | Non | Oui
| Réglages du mode couleur par défaut
| Non | Oui
| Numérisation classique
| (Aucun élément)
| Auto. | Non | Oui
| (Aucun élément)
| Niveaux gris | Non | Oui
| Désactiver changement du réglage N&B en mode auto.
| Désactivé | Non | Oui
| Commun aux courriers électroniques
| (Aucun élément)
| Auto. | Non | Oui
| (Aucun élément)
| Niveaux gris | Non | Oui
| Désactiver changement du réglage N&B en mode auto.
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage du format de fichier initial
| Numérisation classique
| Non | Oui
| Format de fichier
| PDF | Non | Oui
| Noir & Blanc
| MMR (G4) | Non | Oui
| Couleur
| Moyen | Non | Oui
| Acc. carac. noirs
| Désactivé | Non | Oui
| Pages spécifiées par fichier
| Désactivé | Non | Oui
| Nombre de pages
| 1 | Non | Oui
| Cour. électr.
| Non | Oui
| Format de fichier
| PDF | Non | Oui
| Noir & Blanc
| MMR (G4) | Non | Oui
| Couleur
| Moyen | Non | Oui
| Pages spécifiées par fichier
| Désactivé | Non | Oui
| Nombre de pages
| 1 | Non | Oui
| Mode de compression lors de la diffusion
| Non | Oui
| Noir & Blanc
| MH (G3) | Non | Oui
| Couleur
| Moyen | Non | Oui
| Acc. carac. noirs
| Désactivé | Non | Oui
| Régler la taille maximale des données à envoyer (Cour.électr.)
| Illimité | Non | Oui
| Taille maximale des pièces jointes (FTP/Poste/Dossier réseau)
| Illimité | Non | Oui
| Réglage Cci
| Non | Oui
| Activer Cci
| Désactivé | Non | Oui
| Afficher adresse [Cci] sur l'écran d'état des travaux
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la fonction de numérisation
| Non | Oui
| Num. PC
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage de l'adresse par défaut
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages des fax internet (I-Fax)*1
| Non | Oui
| Réglages par défaut
| Non | Oui
| Impression en réveil automatique
| Activé | Non | Oui
| Réglage compression
| MH (G3) | Non | Oui
| Réglage du volume du haut-parleur
| Non | Oui
| Signal de réception
| Moyen | Non | Oui
| Signal erreur communication
| Moyen | Non | Oui
| Impression première page sur rapport de transaction
| N'imprimer que les rapports d'erreur | Non | Oui
| Réglage du choix d'impr. du rapport de transaction
| Non | Oui
| Envoi unique
| N'imprimer que les rapports d'erreur | Non | Oui
| Diffusion
| Imprimer tous les rapports | Non | Oui
| Réception en cours
| Aucune impression de rapport | Non | Oui
| Réglage du choix d'impr. du rapport d'activité
| Non | Oui
| Impression auto. lorsque la mémoire est pleine
| Désactivé | Non | Oui
| Impression journalière à une heure définie
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage du choix d'impression du texte
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages envoi
| Non | Oui
| Régl. d'activ./ désactiv. rapport récep. I-Fax
| Désactivé | Non | Oui
| Régl. dépassement délai de demande rapport de récep. i-fax
| 1 heure | Non | Oui
| Nombre de renvois en cas d'erreur de réception
| 2 fois | Non | Oui
| Régler la taille maximale des données à envoyer (Cour.électr.)
| Illimité | Non | Oui
| Réglage de la rotation lors de l'envoi
| Tous activés | Non | Oui
| Impression numéro de page au destinataire
| Activé | Non | Oui
| Rappeler si la ligne est occupée
| Rappeler. Fois : 2, Inter. : 3 minutes | Non | Oui
| Rappeler en cas d'erreur de communication
| Rappeler. Fois : 2, Inter. : 3 minutes | Non | Oui
| Réglages de réception
| Non | Oui
| Réglage de la réduction auto. à la réception
| Activé | Non | Oui
| Réglage de la réception recto verso
| Désactivé | Non | Oui
| Régler l'adresse pour l'envoi de données
| - | Non | Oui
| SMTP direct
| Désactivé | Non | Oui
| Ajouter un nom d'hôte ou une adresse IP
| Désactivé | Non | Oui
| Ajouter nom d'hôte ou adresse IP aussi
| - | Non | Oui
| Impression réduite RX format Lettre *5
| Désactivé | Non | Oui
| Impression date et heure de réception
| Désactivé | Non | Oui
| Réduction A3 RX *5
| Activé | Non | Oui
| Réglage du dépassement de délai de communication POP3
| 60 secondes | Non | Oui
| Réglage de l'intervalle de vérification de réception
| 5 min. | Non | Oui
| Réglage de sortie des fax
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui
| Nombre d'impressions
| - | Non | Oui
| Réglages agrafage
| - | Non | Oui
| Réglage du format de pliage*2
| - | Non | Oui
| Réglage courriers élect. ou noms domaines autorisés/refusés
| Non | Oui
| Réglage courriers élect. ou noms domaines autorisés/refusés
| Tous non autorisés | Non | Oui

*1 Lorsque le kit d'extension fax internet est installé
*2 Lorsque le kit d'extension fax est installé
*3 Lorsque le module tampon de vérification est installé
*4 Lorsque la connexion réseau est activée
*5 Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et régions.

### Réglages de l'archivage de documents

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages de l'archivage de documents
| Non | Oui
| Réglages du mode par défaut
| Mode de partage | Non | Oui
| Réglage de la méthode de tri
| Date | Non | Oui
| Réglage de l'autorité de l'administrateur
| Non | Oui
| Effacer fichier
| Désactivé | Non | Oui
| Effacer dossier
| Désactivé | Non | Oui
| Changer le mot de passe
| Désactivé | Non | Oui
| Effacer tous les fichiers temporaires
| Non | Oui
| Supp. mainten.
| - | Non | Oui
| Effacer tous les fichiers temporaires
| Activé | Non | Oui
| Orientation de l'image
| Portrait | Non | Oui
| Réglages du mode couleur par défaut
| Auto. | Non | Oui
| Réglages de l'exposition par défaut
| Auto. | Non | Oui
| Type d'image d'original par défaut
| Texte | Non | Oui
| Réglages de résolution initiale
| 600 × 600 ppp | Non | Oui
| Son numérisation terminée
| Moyen | Non | Oui
| Plateau de sortie par défaut
| Varie en fonction de la configuration de l'appareil | Non | Oui
| Désactiver l'impression de texte/tampon lors de la réimpression
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de l'impression par lots
| Non | Oui
| Sélection de [Tous util.] non autorisée
| Activé | Non | Oui
| Sélection de [Util. inconnu] non autorisée
| Activé | Non | Oui
| Réglage de largeur à effacer
| Non | Oui
| Largeur d'effacement des bords
| 10 mm (1/2") | Non | Oui
| Largeur d'effacement du centre
| 10 mm (1/2") | Non | Oui
| Réglages de la fonction Card Shot
| Non | Oui
| Format de l'original
| X : 86 mm (3-3/8"), Y : 54 mm (2-1/8") | Non | Oui
| Ajuster à taille enreg.
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage enreg./suppr. après impression
| Enregistrer | Non | Oui
| Réglage de numérisation vers un périphérique de stockage externe
| Non | Oui
| Réglages du mode couleur par défaut
| Auto. | Non | Oui
| Réglage du format de fichier initial
| PDF | Non | Oui
| Noir & Blanc
| MMR (G4) | Non | Oui
| Couleur
| Non | Oui
| Taux de compression
| Moyen | Non | Oui
| Acc. carac. noirs
| Désactivé | Non | Oui
| Pages spécifiées par fichier
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de l'exposition par défaut
| Auto. | Non | Oui
| Type d'image d'original par défaut
| Texte | Non | Oui
| Réglages de résolution initiale
| 200 × 200 ppp | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement sur un périphérique de stockage externe
| Désactivé | Non | Oui
| Réglage par défaut du format PDF pour la recherche sur PC
| Non | Oui
| Noir & Blanc
| Non | Oui
| Mode de compression
| MMR (G4) | Non | Oui
| Couleur
| Non | Oui
| Taux de compression
| Moyen | Non | Oui
| Copie
| Désactivé | Non | Oui
| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail
| Désactivé | Non | Oui
| IMPRIMANTE
| Désactivé | Non | Oui
| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail
| Désactivé | Non | Oui
| Num. vers
| Désactivé | Non | Oui
| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail
| Désactivé | Non | Oui
| I-Fax
| Désactivé | Non | Oui
| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail
| Désactivé | Non | Oui
| FAX
| Désactivé | Non | Oui
| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail
| Désactivé | Non | Oui
| Num. vers disque dur
| Désactivé | Non | Oui
| Appliquer la résolution lors de l'exécution du travail
| Désactivé | Non | Oui
| Travaux disponibles pour les réglages des travaux
| Non | Oui
| Impression
| Non | Oui
| Copie
| Activé | Non | Oui
| IMPRIMANTE
| Activé | Non | Oui
| Envoyer Numérisation
| Désactivé | Non | Oui
| Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.) *1
| Désactivé | Non | Oui
| Envoi de fax (PC-Fax incl.)*2
| Désactivé | Non | Oui
| Num. vers disque dur
| Activé | Non | Oui
| Envoyer Numérisation
| Non | Oui
| Copie
| Désactivé | Non | Oui
| IMPRIMANTE
| Désactivé | Non | Oui
| Envoyer Numérisation
| Activé | Non | Oui
| Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.) *1
| Désactivé | Non | Oui
| Envoi de fax (PC-Fax incl.)*2
| Désactivé | Non | Oui
| Num. vers disque dur
| Activé | Non | Oui
| Envoi de fax internet *1
| Non | Oui
| Copie
| Désactivé | Non | Oui
| IMPRIMANTE
| Désactivé | Non | Oui
| Envoyer Numérisation
| Désactivé | Non | Oui
| Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.) *1
| Activé | Non | Oui
| Envoi de fax (PC-Fax incl.)*2
| Désactivé | Non | Oui
| Num. vers disque dur
| Désactivé | Non | Oui
| Envoi de fax*2
| Non | Oui
| Copie
| Désactivé | Non | Oui
| IMPRIMANTE
| Désactivé | Non | Oui
| Envoyer Numérisation
| Désactivé | Non | Oui
| Envoi d'I-Fax (PC-I-Fax incl.) *1
| Désactivé | Non | Oui
| Envoi de fax (PC-Fax incl.)*2
| Activé | Non | Oui
| Num. vers disque dur
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de suppression automatique de fichier
| Tous non autorisés | Non | Oui

*1 Lorsque le kit d'extension fax internet est installé
*2 Lorsque le kit d'extension fax est installé

### Impression des listes (Admin.)

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Impression des listes (Admin.)
| Non | Oui
| Listes des réglages administrateur
| - | Non | Oui
| Rapport d'activité d'envoi d'images
| - | Non | Oui
| Liste d'envoi/transfert des données
| - | Non | Oui
| Liste des réglages web*1
| - | Non | Oui
| Liste des jeux de métadonnées*2
| - | Non | Oui

*1 Lorsque le réseau est activé
*2 Lorsque le module d'intégration d'application est installé

### Réglages Sharp OSA

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Réglages Sharp OSA
| Non | Oui
| Réglage des comptes externes*1
| Non | Oui
| Contrôle de comptes externes
| Désactivé | Non | Oui
| Activer l'authentification par serveur externe
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages du pilote USB*2
| Non | Oui
| Clavier externe
| Utiliser le pilote interne | Non | Oui
| Lecteur/Enregist. carte
| Utiliser le pilote interne | Non | Oui
| Clé USB
| Utiliser le pilote interne | Non | Oui
| Niveau de cryptage
| Aucun | Non | Oui
| Préférences priorité du travail
| - | Non | Oui

*1 Lorsqu'un module de compte externe est installé
*2 Lorsqu'un module de compte externe ou un module de communication avec une application est installé

### Activer / Désact. les réglages

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| ACTIVER / DÉSACTIVER LES RÉGLAGES
| Non | Oui
| Paramètres de l'imprimante
| Non | Oui
| Désactiver impression page vierge
| Désactivé | Non | Oui
| Contrôle de l'utilisateur
| Non | Oui
| Désactivation de l'impression par un utilisateur non autorisé
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de fonctionnement
| Non | Oui
| Annuler la minuterie d'effacement auto.
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation fonc. travail prioritaire
| Désactivé | Non | Oui
| Impr. plat. alim. aux. désactivée
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la répétition auto. de touche
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du réglage de l'horloge
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du Mode Couvertures / Intercalaires
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver finition manuelle*1
| Désactivé | Non | Oui
| Contrôle du périphérique
| Non | Oui
| Désactivation du chargeur de documents
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du recto verso
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du magasin grande capacité *2
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du réglage des magasins
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du plat. d'alim. aux.*3
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du module d'insertion*1
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du décalage4
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'agrafeuse*4
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de la perforation*5
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du module de pliage*6
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du module de rognage*7
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver le bac de réception 1*8
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver le bac de réception 2*9
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du mode appareil maître
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du mode appareil esclave
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de la fonction copie
| Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement de programme
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation du plat. alim. aux. en copie R/V
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de la sélection papier auto.
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement des images personnalisées
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'envoi pendant la copie
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de l'imprimante
| Non | Oui
| Empêcher l'impression des pages d'avis
| Activé | Non | Oui
| Empêcher l'impression des pages de test
| Désactivé | Non | Oui
| Exclure le plateau d'alim. aux. de la sélection auto. de papier
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation impr. directe depuis clef USB
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation impr. directe depuis dossier réseau
| Désactivé | Non | Oui
| Désactivation de l'envoi pendant l'impression
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages d'envoi d'image
| Non | Oui
| Désact. la commutation de l'ordre d'affichage
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la diffusion de télécopies
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de Désactivation de l'enregistrement
| Non | Oui
| Désactiver enregistr. des destinations à partir du panneau de commande
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement des destinations sur la page Web*10
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement de programme
| Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement de tous les éléments de programmes
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'enreg. de boîte mémoire
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enreg. de dest. par la rech. d'adresse globale*10
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement avec Network Scanner Tool*10
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver le transfert via le réseau*10
| Désactivé | Non | Oui
| Paramètres pour désactiver la transmission
| Non | Oui
| Désactiver [Renvoyer] en mode envoi de fax/image
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la sélection depuis le carnet d'adresses
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver l'entrée directe
| Tous non autorisés | Non | Oui
| Désactiver la transmission PC-I-Fax*11
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la transmission PC-Fax*12
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver la fonction de numérisation
| Non | Oui
| Num. PC
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de l'archivage de documents
| Non | Oui
| Désactiver l'impression de texte/tampon lors de la réimpression
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de l'impression par lots
| Non | Oui
| Sélection de [Tous util.] non autorisée
| Activé | Non | Oui
| Sélection de [Util. inconnu] non autorisée
| Activé | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement sur un périphérique de stockage externe
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages du navigateur Web*13
| Non | Oui
| Désactiver l'entrée URL
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'édition supplémentaire des Favoris
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'enregistrement/édition de la page d'accueil
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'impression en mode navigation Web
| Désactivé | Non | Oui
| Désactiver l'affichage de l'historique
| Désactivé | Non | Oui
| Réglages de sécurité
| Non | Oui
| Réglage du motif d'impression caché
| Non | Oui
| Désactiver l'entrée directe
| Désactivé | Non | Oui

*1 Lorsque le module d'insertion est installé
*2 Lorsqu'un magasin grande capacité est installé
*3 Lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est installé
*4 Lorsque le finisseur piqûre à cheval ou le finisseur est installé
*5 Lorsque le module de perforation est installé
*6 Lorsque le module de pliage est installé
*7 Lorsque le massicot est installé
*8 Lorsque l'empileur est installé
*9 Lorsque 2 empileurs sont installés
*10 Lorsque la connexion réseau est activée
*11 Lorsque le kit d'extension fax internet est installé
*12 Lorsque le kit d'extension fax est installé
*13 Si le kit d'accès web est installé.

### SAUVEGARDE DES DONNÉES

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| SAUVEGARDE DES DONNÉES
| Non | Oui
| Sauvegarde de stockage
| - | Non | Oui
| Clonage de périphériques
| - | Non | Oui
| Transfert du répertoire
| - | Non | Oui

### Clés produit

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| CLÉ PRODUIT*
| Non | Oui
| Numéro de série
| - | Non | Oui
| Kit de polices codes à barres
| - | Non | Oui
| Kit d'extension fax internet
| - | Non | Oui
| États et alertes par courrier électronique
| - | Non | Oui
| Module d'intégration d'application
| - | Non | Oui
| Module de communication avec les applications
| - | Non | Oui
| Module de compte externe
| - | Non | Oui
| Kit d'extension XPS
| - | Non | Oui
| Kit d'accès web
| - | Non | Oui

* Selon les équipements périphériques installés, certains réglages peuvent ne pas être accessibles.

### Rétention/Appel des réglages système

U : utilisateur général ; A : administrateur système/administrateur

Elément | Réglage par défaut | U | A
--- | --- | --- | ---
| Rétention/Appel des réglages système
| Non | Oui
| Rétablir les réglages par défaut
| - | Non | Oui
| Enregistrer la configuration actuelle
| - | Non | Oui
| Rétablir la configuration
| - | Non | Oui

Retour au début du chapitre