# RÉGLAGES DE L'IMPRESSION DIRECTE

## Onglet « LPD »

Saisissez la date d'expiration du profil.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages LPD

###### LPD

Configurez cette option pour utiliser le protocole LPD.

###### Dépassement de délai

Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 0 secondes.

###### Utiliser bannière

Configurez cette option pour utiliser la bannière. Le réglage par défaut est [Désactiver].

## Onglet « RAW »

Utilisez cet onglet pour configurer l'impression Raw.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages de l'impression Raw

###### Impression RAW

Configurez cette option pour utiliser une impression BRUTE. Le réglage par défaut est [Activer].

###### Numéro de port

Saisissez un numéro de port. Le réglage par défaut est le port 9100.

###### Dépassement de délai

Saisissez un délai d'attente. Le réglage par défaut est 90 secondes.

###### Utiliser bidirectionnel

Pour utiliser une communication bidirectionnelle, réglez sur .

## Onglet « WSD »

Utilisez cet onglet pour configurer l'impression WSD.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »

### Réglages WSD

###### Impression WSD

Configurez cette option pour utiliser une impression WSD.

###### Utiliser Multicast Discovery

Configurez cette option pour utiliser la découverte multidiffusion.
Retour au début du chapitre