# RÉGLAGES SHARP OSA

Les réglages suivants se rapportent à Sharp OSA.
Vous pouvez utiliser les réglages Sharp OSA si l'appareil est équipé d'un module de compte externe ou d'un module de communication avec une application.

### Réglage des comptes externes

###### Contrôle de comptes externes

Lorsque ce réglage est activé, l'appareil entre en mode de compte externe et la fonction comptabilisation peut être utilisée via une application de compte externe.

###### Activer l'authentification par serveur externe

Lorsque ce réglage est activé, l'appareil entre en mode d'authentification externe. L'accès à l'appareil est contrôlé par l'application externe.
Quand les réglages sont modifiés, les modifications prennent effet au redémarrage de l'appareil. Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL » dans « AVANT D'UTILISER L'APPAREIL »

### Réglages du pilote USB

Lors de l'installation du module de compte externe ou du module de communication d'application, définissez le pilote de la clé USB qui sera connectée.

###### Clavier externe

Choisissez si le pilote interne ou externe est utilisé pour le clavier externe.

###### Lecteur/Enregist. carte

Choisissez si le pilote interne ou externe est utilisé pour le pilote de lecture/écriture de la carte à puce.

###### Clé USB

Choisissez si le pilote interne ou externe est utilisé pour le pilote de la clé USB.

###### Niveau de cryptage

Sélectionnez le niveau de cryptage des communications à l'aide d'un pilote externe.
Choisissez entre aucun, AES-128 ou AES-256.

- Si vous sélectionnez le pilote externe, la clé USB connectée sera traitée comme non connectée et ne pourra pas être utilisée.
- Si vous modifiez les réglages, les modifications prendront effet au redémarrage de l'appareil.
  Pour redémarrer l'appareil, voir « MISE SOUS TENSION ET HORS TENSION ET REDÉMARRAGE DE L'APPAREIL »
- Pour vérifier la connexion lorsqu'une clé USB est connectée à l'appareil, consultez « VÉRIFICATION DU PÉRIPHÉRIQUE USB ».

### Préférences priorité du travail

Réglez la vitesse de lecture de l'animation dans les applications Sharp OSA.
Les réglages suivants peuvent être configurés.

- Impression prioritaire
- Demi-tons
- Lecture d'une animation prioritaire

Si vous sélectionnez [Lecture animation LCD] ou [Équilibré], il est possible que la vitesse du processus du travail (ou de l'impression) de l'appareil diminue.
Sélectionnez [Impression prioritaire] pour augmenter la vitesse du processus des travaux d'impression.
Retour au début du chapitre